Қосымша

Конкурстық құжаттамаға

техникалық ерекшелікке № 14

**Қызылорда ОРТД РТС Арал техникалық ғимаратын жөндеу**

- Қабырғалардың бөлімдері бөлек және саңылаулары қарапайым. Қалау және кірпішпен өру - 2,4м3;

- Парапеттерді сылау - 15м2;

- Қаңылтырдан жасалған парапеттерді жабу - 12,5 м2;

- Су төгетін құбырлар. Жерден демонтаждау және тіреу – 28м;

- Су төгетін құбырлар. Орамнан ілулі - 28м;

- Диаметрі 100 мм су төгетін құрылғы. Орнату - 4 құрылғы;

- Жұқа жабындар және болаттан жасалған төсемдер. Қабырғалық суағарларды орнату – 64м;

- Сыртқы қабырғалар мен беткейлер. Тасқа және бетонға әктас ерітіндісімен беттерді сапалы сылау - 605,4 м2;

- Фасадтар қарапайым. Баспалдақтан 3 рет дайындалған бетке перхлорвинил бояуларымен бояу – 605,4 м2;

- Бетонды төсемді бөлшектеу - 1,3м3;

- Бетон дайындау. Қалыңдығы 100 мм - 1,3 м3 бетонды төсемнің құрылғысы;

Приложение

к Технической спецификации

№ 14 [конкурсной документации](#sub6)

**Ремонт технического здания РТС Аральск Кызылординской ОДРТ**

- Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом - 2,4м3;

- Штукатурка парапетов – 15м2;

- Покрытие парапетов из листовой стали - 12,5м2;

- Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей – 28м;

- Трубы водосточные. Навеска с подмостей – 28м;

- Воронки сливные диаметром 100 мм. Установка – 4 воронки;

- Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов – 64м;

- Стены и откосы наружные. Оштукатуривание поверхностей известковым раствором по камню и бетону высококачественное - 605,4м2;

- Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 3 раза с лестниц - 605,4м2;

- Разборка отмостки - 1,3м3;

- Подготовка бетонная. Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм - 1,3м3;