**Теле-, радиоарнаның техникалық құралдарын жалғап-қосуға телерадио хабарларын**

**таратудың ұлттық операторы «Қазтелерадио» АҚ беретін**

**РҰҚСАТ**

|  |
| --- |
| **Рұқсат: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» АҚ/ЖШС берілді** |
| (телерадиокомпанияның: заңды тұлғаның толық атауы және (немесе) жеке тұлғаның Т.А.Ә.) |
| **Берілген күні: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ж.****«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» АҚ/ЖШС сұрау салуы бойынша: (\_\_\_\_\_\_\_\_\_ж. кір.№ \_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ж. шығ.№ \_\_\_\_)** **Кімнен:** **Телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторы «Қазтелерадио» АҚ** |
| **Цифрлық эфирлік** телерадио хабарларын тарату арқылы таратылатын еркін қолжетімді арналар топтамасын қалыптастыру кезінде телеарналарды мультиплекске (MUX) қосу телерадио хабарларын тарату жөніндегі комиссияның шешімімен айқындалады.Телерадио хабарларын таратудың ұлттық операторы «Қазтелерадио» АҚ теле-, радиоарналардың техникалық құралдарын жалғап-қосудың техникалық мүмкіндігіне ие: |
| **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» телеарнасы** |
| (телерадиоарнаның атауы) |
| **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_» АҚ/ЖШС** телерадиокомпаниясының осы телеарнасы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ қаласының/қалаларының аумағында еркін қолжетімді арналар топтамасында телеарнаны трансляциялауды ұйымдастыру үшін «Қазтелерадио» АҚ телерадио хабарларын тарату желісіне қосылсын. |
| 1. **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» телеарнасының** сигналын **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ РТС (\_\_\_\_\_\_\_\_\_көш., \_\_, )** орналасқан «Қазтелерадио» АҚ телерадио хабарларын тарату желісіне қосу нүктесіне беруді қамтамасыз ету.
 |
| Сигнал мына талаптарға сәйкес келуі тиіс: |
| Бейне түрлендіру: | MPEG-4 (Part10, Main Profile, Level 3 қолдауымен); |
| Аудио түрлендіру: | ISO / IEC 11172-3 сәйкес, MPEG-1 (Part 3, Layer 2); |
| Сигналды жеткізу:Ақпараттық жылдамдық | - IP / UDP немесе IP / RTP хаттамасы бойынша;- SMPTE 2022-2-2007 сай, қапшықтану;- SMPTE 2021-1-2007 сай, Pro-MPEG COP3r2 FEC қолдау.2,4 Мбит/с |
|  |
| Телеарнаның дыбыстық сигналы EBU R 128-2011 ұсынымдарына сәйкес нормалануы тиіс.Қауіпсіздік мақсатында және арналарды беру барысында проблемаларға жол бермеу, сондай-ақ, Multicast-қа – бөгде сервистерден ОРТД ортасына – рұқсат етілмеген қолжетімділікті болдырмау үшін – Компанияны қосу маршруттаушы жабдық арқылы Cisco 3650 коммутаторының алдын ала көрсетілген портына жүзеге асырылуы тиіс.3. Телекомпания тоқсан сайын ҚР СТ 1947-2010 стандартына сәйкес аппараттық-студиялық кешеннен **РТС**-ке (қосу желісіне) дейін цифрлық хабар тарату сигналын беру трактісін өлшеуді жүргізуі тиіс. |
| Сондай-ақ, тоқсан сайын ETSI TR 101 290 стандартының ұсынымдарына сәйкес 1, 2 және 3 басымдықтағы көлік ағынының параметрлерін өлшеуі тиіс. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| *Орындаушы:* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Тел.: 8 727 244-4500, ішкі \_\_\_\_\_\_* | **И.о. Председателя Правления** |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шигаева Д.С.** |
|  |  (подпись) (фамилия, имя, отчество) |
|  | М.П. «\_\_\_» мая 2019 г. |

 |