**РАЗРЕШЕНИЕ**

**Национального оператора телерадиовещания АО «Казтелерадио»**

**На присоединение технических средств теле-, радиоканала.**

|  |
| --- |
| **Разрешение выдано: АО/ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** |
| (полное наименование телерадиокомпании: юридического лица и (или) Ф.И.О. физического лица) |
| **Дата выдачи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.****По запросу: АО/ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (вх. № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_г., исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_г.).****От кого:** **Национального оператора телерадиовещания АО «Казтелерадио»** |
| Включение телеканалов в мультиплекс (MUX) при формировании пакета каналов свободного доступа, распространяемых посредством **цифрового эфирного** телерадиовещания определяется решением Комиссии по телерадиовещанию.Национальный оператор телерадиовещания АО «Казтелерадио» имеет техническую возможность присоединения технических средств теле-, радиоканалов: |
| **телеканал «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** |
| (наименование телерадиоканала) |
| телерадиокомпании **АО/ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** к сети эфирного цифрового телерадиовещания АО «Казтелерадио» для организации трансляции телеканала в пакете каналов свободного доступа на территории города/городов **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**. |
| 1. Обеспечение подачи сигнала **телеканала «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** к точке присоединения к сети телерадиовещания АО «Казтелерадио», находящейся на **РТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_, )**.
 |
| 2. Соблюдение требований к техническим параметрам сигналов телеканалов в точке присоединения к сети телерадиовещания АО «Казтелерадио» согласно национальным стандартам СТ РК ETSI EN 302 755-2011, СТ РК 2175-2011,СТРК 2174-2011, СТРК 1947-2010. |
| Сигнал должен соответствовать следующим требованиям: |
| Преобразование видео: | MPEG-4 (Part10, с поддержкой Main Profile, Level 3); |
| Преобразование аудио: | MPEG-1 (Part 3, Layer 2) в соответствии с ISO / IEC 11172-3; |
| Доставка сигнала:Информационная скорость | - По протоколу IP / UDP или IP / RTP;- Инкапсуляция согласно SMPTE 2022-2-2007;- Поддержка Pro-MPEG COP3r2 FEC согласно SMPTE 2021-1-2007.2,4 Мбит/с |
| Звуковой сигнал телеканала должен быть нормирован в соответствии с рекомендациями EBU R 128-2011.В целях безопасности и для предотвращения проблем при подаче каналов, а также предотвращения несанкционированного доступа в Multicast – среду ОДРТ от других сторонних сервисов – подключение Компании должно осуществляться через маршрутизирующее оборудование в заранее указанный порт коммутатора Cisco 3650.3. Телекомпания должна ежеквартально проводить измерения тракта передачи цифрового вещательного сигнала от аппаратно-студийного комплекса до **РТС** (соединительной линии) в соответствии со стандартом СТРК 1947-2010. |
| Также ежеквартально производить измерения параметров транспортного потока 1, 2 и 3-го приоритета в соответствии с рекомендациями стандарта ETSI TR 101 290. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| *Исполнитель:* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Тел.8 727 244-4500 вн. \_\_\_\_* | **И.о. Председателя Правления** |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шигаева Д.С.** |

 |