Приложение 12  
к [конкурсной документации](#sub6)

**Техническая спецификация**

**закупаемых товаров**

Наименование заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование организатора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса **Вентилятор 40х40х28мм (для оборудования ЦЭТВ)**

№ лота\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 262040.000.000129 |
| Наименование товара\* | Вентилятор 40х40х28мм (для оборудования ЦЭТВ) |
| Единица измерения\* | шт. |
| Количество (объем)\* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)\* | DDP |
| Срок поставки\* | 80 календарных дней |
| Размер авансового платежа\* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Размер: длина от 40 мм до 40,05 мм,  ширина от 40 мм до 40,05 мм,  высота от 28 мм до 28,05 мм;  Номинальное напряжение: от 12 В до 13 В DC; Номинальный ток: не более 0,39 А;  Потребляемая мощность – не более 4,68 Вт; Номинальная скорость вращения: не менее 16 500 об/мин; Воздушный поток: не менее 21,5 м ³/мин; Подшипник: шариковый;  Проводов: не менее 3. |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Вентилятор должен быть совместим с кодером ProStream 1000 производителя Harmonic.  Размер: длина от 40 мм до 40,05 мм,  ширина от 40 мм до 40,05 мм,  высота от 28 мм до 28,05 мм;  Номинальное напряжение: от 12 В до 13 В DC; Номинальный ток: не более 0,39 А;  Потребляемая мощность – не более 4,68 Вт; Номинальная скорость вращения: не менее 16 500 об/мин; Воздушный поток: не менее 21,5 м ³/мин; Подшипник: шариковый;  Проводов: не менее 3. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный.  Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. В подтверждение оригинальности происхождения товара все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих. |

\* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

**Заместитель Председателя Правления**

* **Технический директор К. Затилда**