Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование организатора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса **Вентилятор 40х40х20мм (для блока R&S SX800)**

№ лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 271162.700.000001 |
| Наименование товара\* | Вентилятор 40х40х20мм (для блока R&S SX800) |
| Единица измерения\* |  |
| Количество (объем)\* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) \* | DDP |
| Срок поставки\* |  |
| Размер авансового платежа\* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Вентилятор должен быть совместим с возбудителем передатчика SX800 производителя Rohde&SchwarzТип вентилятора – осевой;Воздушный поток – не менее 9 м3/ч;Рабочее напряжение – от 10 до 14 В DC;Частота вращения – не мене 6000 об/мин;Уровень шума – не более 29 дБА;Диапазон рабочей температуры - от -20 ºС до + 70ºС;Степень защиты – не менее IP20;Габбариты: длина - от 40 мм до 40,05 мм, ширина - от 40 мм до 40, 05 мм, толщина – от 20 мм до 20,05 мм;Выводы: не менее 2 провода AWG 28, TR 64 кабель. |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Вентилятор должен быть совместим с возбудителем передатчика SX800 производителя Rohde&SchwarzТип вентилятора – осевой;Воздушный поток – не менее 9 м3/ч;Рабочее напряжение – от 10 до 14 В DC;Частота вращения – не мене 6000 об/мин;Уровень шума – не более 29 дБА;Диапазон рабочей температуры - от -20 ºС до + 70ºС;Степень защиты – не менее IP20;Габбариты: длина - от 40 мм до 40,05 мм, ширина - от 40 мм до 40, 05 мм, толщина – от 20 мм до 20,05 мм;Выводы: не менее 2 провода AWG 28, TR 64 кабель.Потенциальный Поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить официальное письмо от производителя оборудования Rohde&Schwarz, подтверждающее совместимость поставляемого товара с возбудителем передатчика SX800 и выполнения условий поставки, выданное не ранее 2023 года. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный.Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. В подтверждение оригинальности происхождения вентилятора все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих. |

**Заместитель Председателя Правления-**

**АО «Казтелерадио» Технический директор К. Затилда**