Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование организатора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса **Вентилятор 60х60х25мм (для блока R&S TSE-800)**

№ лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 271162.700.000001 |
| Наименование товара\* | Вентилятор 60х60х25мм (для блока R&S TSE-800) |
| Единица измерения\* |  |
| Количество (объем)\* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) \* | DDP |
| Срок поставки\* |  |
| Размер авансового платежа\* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Вентилятор должен быть совместим с блоком расширения TSE-800 передатчика производителя Rohde&Schwarz  Тип вентилятора – осевой;  Воздушный поток – не менее 43 м3/ч;  Потребляемая мощность – не более 2 Вт;  Рабочее напряжение – от 8 до 15 В DC;  Частота вращения – не мене 5600 об/мин;  Уровень шума – не более 38 дБА;  Диапазон рабочей температуры - от -20 ºС до + 70ºС;  Степень защиты – не менее IP54;  Габбариты: длина - от 60 мм до 60,05 мм,  ширина - от 60 мм до 60, 05 мм,  толщина – от 25 мм до 25,05 мм;  Выводы – двужильный кабель питания AWG 22, TR 64 провод. |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Вентилятор должен быть совместим с блоком расширения TSE-800 передатчика производителя Rohde&Schwarz  Тип вентилятора – осевой;  Воздушный поток – не менее 43 м3/ч;  Потребляемая мощность – не более 2 Вт;  Рабочее напряжение – от 8 до 15 В DC;  Частота вращения – не мене 5600 об/мин;  Уровень шума – не более 38 дБА;  Диапазон рабочей температуры - от -20 ºС до + 70ºС;  Степень защиты – не менее IP54;  Габбариты: длина - от 60 мм до 60,05 мм,  ширина - от 60 мм до 60, 05 мм,  толщина – от 25 мм до 25,05 мм;  Выводы – двужильный кабель питания AWG 22, TR 64 провод.  Потенциальный Поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить официальное письмо от производителя оборудования Rohde&Schwarz, подтверждающее совместимость поставляемого товара с блоком расширения TSE-800 и выполнения условий поставки, выданное не ранее 2023 года. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный.  Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. В подтверждение оригинальности происхождения вентилятора все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих. |

**Заместитель Председателя Правления-**

**АО «Казтелерадио» Технический директор К. Затилда**