Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

Наименование заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование организатора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса **Вентилятор 400х200 мм (для оборудования R&S)**

№ лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 271162.700.000001 |
| Наименование товара\* | Вентилятор 400х200 мм (для оборудования R&S) |
| Единица измерения\* |  |
| Количество (объем)\* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) \* | DDP |
| Срок поставки\* |  |
| Размер авансового платежа\* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Вентилятор должен быть совместим с передатчиком NV8304 производителя Rohde&Schwarz:  Требуется одновазный канальный вентилятор центробежного типа с назад загнутыми лопатками. Вентилятор монтируется в сеть воздуховодов с прямоугольным сечением;  Материал корпуса – оцинкованная сталь;  Частота вращения – не мене 2600 об/мин;  Уровень шума: не более 59 дБА;  Потребляемая мощность – не более 138 Вт;  Степень защиты – не менее IPX4;  Диапазон рабочей температуры – от 25ºС до + 45ºС;  Сила тока – не более 0,6 А;  Размер сечения воздуховода:  длина - от 400 мм до 400,05 мм,  ширина - от 200 мм до 200, 05 мм. |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Вентилятор должен быть совместим с передатчиком NV8304 производителя Rohde&Schwarz:  Требуется одновазный канальный вентилятор центробежного типа с назад загнутыми лопатками. Вентилятор монтируется в сеть воздуховодов с прямоугольным сечением;  Материал корпуса – оцинкованная сталь;  Частота вращения – не мене 2600 об/мин;  Уровень шума: не более 59 дБА;  Потребляемая мощность – не более 138 Вт;  Степень защиты – не менее IPX4;  Диапазон рабочей температуры – от 25ºС до + 45ºС;  Сила тока – не более 0,6 А;  Размер сечения воздуховода:  длина - от 400 мм до 400,05 мм,  ширина - от 200 мм до 200, 05 мм.  Потенциальный Поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить официальное письмо от производителя оборудования Rohde&Schwarz, подтверждающее совместимость поставляемого товара с передатчиком NV8304 и выполнения условий поставки, выданное не ранее 2023 года. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный.  Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. В подтверждение оригинальности происхождения вентилятора все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих. |

**Заместитель Председателя Правления**

**- Технический директор К. Затилда**