**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың,қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 259413.900.000031
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Электр монтаждау жұмыстарына арналған оқшауланған тұтқалары бар құрал (тексерілетін)
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2023 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Оқшауланған тұтқалары бар электр Монтаждау құралы жаңа болуы және "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентінің (КО ТР 019/2011) және МЕМСТ IEC 609000-2019 мемлекетаралық стандартының талаптары мен нормаларына сәйкес келуі тиіс. 1000 В айнымалы және 1500 В тұрақты токқа дейін жұмыс істеуге арналған қол құралдары. Жалпы талаптар мен сынақ әдістері.  КО 019/2019 жаңа техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты кедендік (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып) ұсыну қажет.  Түрі: оқшауланған (диэлектрлік) тұтқалары бар электр құралы. Жұмыс бетінің ток өткізгіш бөлігін қоспағанда, электр оқшаулағыш материалмен толығымен жабылған оқшауланған құралдар әртүрлі потенциалы бар екі бөлік арасындағы қысқа тұйықталу қаупін азайтады. Мақсаты: кәсіби, 1000 вольтке дейінгі жұмыс үшін.   * 1 жиынтық жиынтығы: * 1) 1000 вольтке дейінгі пассатижи, 160 мм; * 2) 1000 Вольт, 160 мм дейінгі ұзын мұрын тістері; * 3) 1000 вольтке дейінгі бүйірлік кескіштер, 160 мм; * 4) 1000 вольтке дейінгі бұрағыш, 4.0 х 100 мм түзу сплайн; * 5) 1000 вольтке дейінгі бұрағыш, 5.5 х 125 мм түзу сплайн; * 6) 1000 вольтке дейінгі бұрағыш, ph1 x 80 мм крест; * 7) 1000 вольтке дейінгі бұрағыш, крест PH2 x 100 мм; * 8) 100 - 250 вольтты бұрағыш - кернеуді сынаушы; * 9) жасырын сым детекторы, дыбыстық 90 - 1000 Вольт, AA-2pcs; 10) кабельдер мен сымдардан ПВХ оқшаулауды кесуге арналған өкшесі бар диэлектрлік пышақ; * 11) 88т 19х11мм герметикалық таспа; * 12) құрал сөмкесі; * 13) пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. * Таңбалау "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 019/2011) сәйкес жүзеге асырылады. Таңбалауды қалыпты немесе түзетілген көру қабілеті бар адам қосымша үлкейтусіз анық ажыратуы керек. Әрбір құрал және / немесе оның құрамдас бөлігі келесі нұсқаулармен анық және өшірілмейтін таңбалануы керек: * 1) электр оқшаулағыш материалда немесе металл бөлігінде дайындаушы туралы ақпарат (дайындаушының атауы және / немесе оның тауар белгісі); * 2) электр оқшаулағыш материалда: - Үлгі / түрі; - шығарылған күні (ай және жылдың соңғы екі цифры); - "Қос Үшбұрыш" белгісі (IEC 60417-5216:2002-10), ол кернеу астында жұмыс істеуге жарамды. * Тұтқалардың дизайны мен арнайы пішіні қолдың сенімді бекітілуін қамтамасыз етуі керек және байқаусызда сырғып кетуіне жол бермеуі керек. Қол құралдарының жұмыс сипаттамалары минус 20°С-тан плюс 70°С-қа дейінгі температура диапазонында нашарламауы керек. * Құралдарға қолданылатын электр оқшаулағыш материал ток өткізгіш бөлігінде минус 20°С-тан плюс 70°С-қа дейінгі температурада мықтап ұсталуы керек. Өте төмен температурада қолдануға арналған құралдар (минус 40°C дейін) "С санаты"деп белгіленуі керек. * Қалыпты қолдану кезінде ажыратуды болдырмау үшін ашық ток өткізгіш бөліктер мықтап бекітілуі керек. * Оқшаулағыш бұрағыштың өзегін оқшаулау тұтқаға түсуі керек. * Оқшауланған аспаптардың тұтқасын оқшаулау қолдың оқшауланбаған ток өткізгіш бөлікке қарай сырғып кетуіне жол бермейтін қорғаныш аялдамасы болуы тиіс. * Қорғаныс аялдамасының биіктігі оқшауланбаған ток өткізгіш бөліктерге қарай жұмыс кезінде саусақтардың сырғып кетуіне жол бермеу үшін жеткілікті болуы керек. * Құрал мен оның оқшаулауында сыртқы зақым, бөртпе болмауы керек және көзбен тексерілуі керек. Құралдың талаптары сақталуы керек: * 1) механикалық жүктемелерге төзімділік; * 2) отқа төзімділік; * 3) таңбалаудың беріктігі. * Түсі: маңызды емес, бірақ жақсырақ қызыл. * Қызмет ету мерзімі: 8 жылдан бастап. * Құрал мінсіз күйде, зақымдалмай, ойықсыз, чиптерсіз, жарықсыз болуы керек. Тауарға кепілдік мерзімі дайындаушы зауыт беретін мерзімнен кем болмауы тиіс. * Шығарылған күні туралы ақпаратты қамтитын паспорттың ілеспе құжаттамасы; кепілдік мерзімі, сынақ күні қоса берілуге тиіс. Төлем Жеке зертханада тексерілгеннен кейін жүзеге асырылады. * Тауар саны және жеткізу мекенжайы:   Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 126 " Б " (Ремизов шатқалы) - 6 жиынтық. |

Ескерту:

1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

Басқарма төрағасының орынбасары –

Техникалық директор Б.А. Ошурбаев.

Еңбекті қорғау және қауыпсіздік

техникасы қызметінің бастығы О.В. Русинова