**Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: [259929.190.000096](https://enstru.kz/code_new.jsp?&t=%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2&s=common&p=10&n=0&S=259929%2E190&N=%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5&fc=1&fg=1&new=259929.190.000096)
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Жерге қосу тасымалданатын 10 кВ
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2023
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Жоғары вольтты электр қондырғыларына арналған 10 кВ тасымалды штангалық жерге қосу жаңа, бұрын пайдаланылмаған және ҚР СТ ГОСТ Р 51853-2009 сәйкес болуы тиіс.  Жалпы техникалық шарттар Тауардың таңбалануын Тапсырыс берушімен жасалған шартқа қол қойылғаннан кейін филиалда нақтылау қажет.  КО 019/2019 жаңа техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты кедендік (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып) ұсыну қажет. Жалпы жерге тұйықтау өткізгіші бар 10 кВ үш фазалы тасымалды штангалық жерге тұйықтау электр энергиясынан ажыратылған РУ-10 кВ жабдығына арналған электр қорғаныш құралы болып табылады. кернеуі 1000 вольттан асатын тұрақты және айнымалы ток электр қондырғыларында кернеуі бар электр қондырғыларында жұмыс істейтін персоналдың электр тогының соғуынан ұжымдық қорғауға арналған. Портативті жерге қосу мыналардан тұрады: - тұтқасы бар диэлектрлік материалдан жасалған штанга түрінде жасалған оқшаулағыш бөлік; - икемді мыс өткізгіш сым болып табылатын өткізгіш бөлік; - ұштарындағы фазалық қысқыштар мен қысқыштар болып табылатын байланыс бөлігі. Өнімнің негізгі сипаттамасы:- Номиналды кернеу: 10 кВ. - Фазалар саны: 3. - Оқшауланған: Иә.- Жерге қосу сымының материалы: көп ядролы мыс. - Штангалар саны: 3 дана. - Тұтқаларда диэлектрлік шектеу сақиналарының болуы. - Жерге қосу сымының стандартты қимасы: кемінде 25 мм2 - Қысқыш түрі: қысқыштар. - Жұмыс ортасы: қоршаған орта температурасы (- 450) - ден (+450) С-қа дейін.- Адамды электр тогының соғуынан қорғау дәрежесі тасымалданатын жерге қосу 1-сыныпты электротехникалық бұйымдарға жатады. - Тасымалды жерге тұйықтаудың фазалық қысқыштарының конструкциясы электр қондырғысының ток өткізгіш бөліктеріне ыңғайлы қабаттасуды және оларды осы бөліктерден алуды қамтамасыз етуі тиіс. - Штангалардың дизайны ылғал мен шаңның кіруіне жол бермеуі керек. - Штангалар электр оқшаулағыш эмальмен жабылуы немесе термиялық шөгілетін полиэтилен түтікшесі болуы керек. - Жерге тұйықтаудың металл бөлшектері (сымнан басқа) коррозияға төзімді материалдан жасалуы немесе коррозияға қарсы жабыны болуы тиіс.- Тасымалды жерге қосудың орташа қызмет ету мерзімі кемінде 8 жыл. - Тасымалды жерге тұйықтау зауытта өндірілуі тиіс, бұйым Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартымен сертификатталуы және Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілуі тиіс. Тауарға кепілдік мерзімі өндіруші беретін мерзімнен кем болмауы керек. Жеткізу жинағы: - қақпақтағы жерге қосу; - штангалар жиынтықта-қақпақта; - төлқұжат және ілеспе құжаттама. Өнім нақты таңбалануы және анықталуы керек.Таңбалау: Тасымалды жерге тұйықтауда бедерлі болуы тиіс: дайындаушы кәсіпорынның атауы немесе тауар белгісі; жерге тұйықтау түрі; сымның қимасы; жұмыс кернеуі; дайындалған күні. Дайындаушы зауыттың бастапқы тексеру күнінің болуы (паспорттағы белгі). Филиалдар бойынша жеткізу саны мен мекенжайы: Батыс Қазақстан-1 дана, Орал қаласы, Н. Сдыков көшесі, 1 үй. |

 Ескерту:

  1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

Басқарма төрағасының орынбасары –

Техникалық директор Б.А. Ошурбаев.

Еңбекті қорғау және қауыпсіздік

техникасы қызметінің бастығы О.В. Русинова