**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 152029.500.000006
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы:Альпинистік аяқ киім \_\_\_\_\_\_\_\_
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Жеткізу мерзімі:60 күнтізбелік күн\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Аванстық төлем мөлшері:0%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Шыққан жылы: 2024 жыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | **Альпинистік аяқ киім.** Аязға төзімді оқшауланған етік (жартылай етік). ГОСТ 12.4.137-2001 сәйкес тауарға сәйкестік сертификаты болуы керек "мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғауға арналған былғарыдан жасалған арнайы аяқ киім. Техникалық шарттар (№1 өзгеріспен)". Тауар жаңа және бұрын қолданылмаған болу керек. КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет. Альпинистік етік-биік және берік, бірақ ауыр және қатты етік болуы керек, олар қатты аязға және 6 км биіктікке көтерілуге арналған. Сыртқы етік материалы: екі қабатты қос берік полиуретанмен біріктірілген полиуретанды синтетикалық мата, 8 саңылаулы шілтер, жарақаттан қорғау үшін орташа қаттылығы жоғары қорғалған тобық.Тобық пен гамашаны күшейту материалы: су өткізбейтін микрофибра. Төсеу: қорғаныш тозуға төзімді перфорацияланған қабатпен біріктірілген жылу оқшаулау.Төсеу: қорғаныш тозуға төзімді перфорацияланған қабатпен біріктірілген жылу оқшаулау. Табан: қалыңдығы 5 мм, көміртекті талшықтан жасалған, жылу құрылымы бар. Табаны: су өткізбейтін полиуретаннан (PU/PU) немесе резеңкеден (PU/резеңке) жасалған, мұнай өнімдеріне және ауа температурасына-25С дейін төзімді екі қабатты құю әдісі. Табан қар мен мұз жағдайында максималды ұстауды қамтамасыз етуі керек.Етіктің түсі: қара Аяқ киімнің саны мен мөлшері: Жеткізілетін аяқ киімнің мөлшері мен саны Тапсырыс берушімен өнім берушінің шартына қол қойылғаннан кейін нақтыланады және қоғамның әрбір филиалына бөлек жеткізілуі тиіс. |

 Ескерту:

 1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

 **Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

 **Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

 **техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 152029.500.000006
2. Наименование товара, работы, услуги: Ботинки альпинистские \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Срок поставки: 60 календарных дней\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Размер авансового платежа:0%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Год выпуска товара: 2024 года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Ботинки альпинистские. Должен быть сертификат соответствия на товар, согласно ГОСТа 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия (с Изменением № 1)».Товар должен быть новым, ранее не использованным.  В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.Ботинки альпинистские – должны быть  высокие и крепкие, но тяжелые и жесткие ботинки, произведенные для сильных морозов и восхождения на высоты от 6 км. Их главной особенностью является толстая и несгибаемая подошва, слегка перекатывающаяся при ходьбе. Материал внешнего ботинка: полиуретановая синтетическая ткань, комбинированная двухслойным полиуретаном двойной прочности, шнуровка с 8 отверстиями, высокая защищённая лодыжка средней жесткости для защиты от травм.Материал усиления на щиколотках и гамашах: водонепроницаемая микрофибра.Подкладка: теплоизоляция, совмещенная с защитным износостойким перфорированным слоем.Стелька: толщина 5 мм, из углеродного волокна, с термальной структурой.Подошва: литьевого метода крепления двуслойная, стойкая к нефтепродуктам и температуре воздуха до -25С, из водонепроницаемого полиуретана (PU/PU) или резины (PU/резина). Подошва должна обеспечивать максимальное сцепление в условиях снега и льда.Цвет ботинка: черныйКоличество и размер обуви:Размеры и количество поставляемой обуви уточняются после подписания договора Поставщика с Заказчиком, и должны поставляться отдельно на каждый филиал Общества. |

 Примечание:

 1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

 2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

 3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

 **И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

 **Начальник отдела охраны труда и**

 **техники безопасности О. Русинова**