**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 152032.990.000002\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Тауарлардың атауы: Былғары етік (немесе етік). Табаны майға және бензинге төзімді, сырғанамайтын және тозуға төзімді протекторы бар.
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Шыққан жылы: 2024 жыл \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, ҚР СТ 1059-2002 механикалық өндірілген аяқ киімге сәйкес болуы тиіс.Жалпы техникалық шарттар.  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.  Жазғы және Деми-маусымдық кезеңдерде әртүрлі салалардың өндірістік үй-жайларында жұмыс істеуге арналған әмбебап етік моделі. Үстіңгі жағы шынайы былғарыдан (юфт) жасалған, астары кеуекті, дем алатын синтетикалық материалдан жасалған. Жеңіл бір қабатты полиуретанды табан тозуға төзімді және амортизациялық қасиетке ие, сырғанауға қарсы айқын протекторы бар, агрессивті ортадан және температура айырмашылығының әсерінен қорғауды қамтамасыз етеді (-20-дан +100-ге дейін). Құлақшаның дизайны соқыр клапан аяқты шаңнан, кірден және ылғалдан қорғайды. Кірістірілген жұмсақ демпферлік табан жүктемені аяқтың бүкіл бетіне тиімді таратады. Арнайы пішінді төсем бүкіл жұмыс уақытында ыңғайсыздық пен шаршамай жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Соққыға төзімді металл науа аяқтың мұрнын 200 Дж дейін соққыдан қорғайды. Материал: Юфт Төсеу:  Типика Табаны: ПУ, МБС, КЖС Бекіту әдісі: құю немесе желім.  Түсі: қара немесе көк.  Әрбір филиал бойынша аяқ киім мөлшерінің саны:  Жеткізілетін аяқ киімнің мөлшері мен саны Тапсырыс берушімен өнім берушінің шартына қол қойылғаннан кейін нақтыланады және қоғамның әрбір филиалына бөлек жеткізілуі тиіс. |

Ескерту:

      1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

**Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

**Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

**техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг : 152032.990.000002
2. Наименование товара: Ботинки (или полусапоги) кожаные. Подошва маслобензостойкая с противоскользящим и износостойким протектором.
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Срок поставки: 60 календарных дней\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Размер авансового платежа:0%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Год выпуска товара: 2024 года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Гарантийный срок (в месяцах):12 месяцев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Товар должен быть новым, ранее не использованным, соответствовать СТ РК 1059-2002 Обувь механического производства.Общие технические условия**.**  В связи с введением новых технических регламентов ТС 019/В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.  Универсальная модель ботинок для работы в производственных помещениях различных отраслей промышленности в летний и демисезонный периоды. Верхняя часть выполнена из натуральной кожи (юфть), подкладка изготовлена из пористого дышащего синтетического материала. Легкая однослойная полиуретановая подошва износоустойчива и обладает амортизирующими свойствами, имеет ярковыраженный протектор, препятствующий скольжению, обеспечивает защиту от агрессивных сред и воздействия температурной разницы (от -20 до +100). Конструкция язычка глухой клапан защищает стопу от попадания пыли, грязи и влаги. Вкладная мягкая демпфирующая стелька эффективно распределяет нагрузку по всей поверхности стопы. Колодка специальной формы дает возможность работы, не испытывая дискомфорта и усталости в течении всего рабочего времени. Ударопрочный металлический подносок защищает носовую часть стопы от ударов силой до 200 Дж.  Материал: Юфть  Подкладка: Типика  Подошва: ПУ, МБС, КЩС  Метод крепления: Литьевой или клеевый.  Цвет: черный или синий.  Количество размеров обуви по каждому филиалу:  Размеры и количество поставляемой обуви уточняются после подписания договора Поставщика с Заказчиком, и должны поставляться отдельно на каждый филиал Общества. |

Примечание:

      1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

      2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

      3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

**И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

**Начальник отдела охраны труда и**

**техники безопасности О. Русинова**