**Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: [259929.490.000238](https://enstru.kz/code_new.jsp?&t=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%2010%20%D0%BA%D0%92&s=common&p=10&n=0&S=259929%2E490&N=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0&fc=1&fg=1&new=259929.490.000238)
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Оқшаулағыш жедел Штанга 10 кВ
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Кернеуі 10 кВ жедел оқшаулағыш Штанга жаңа болуы және Кеден одағының "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің (КО ТР 019/2011) және ГОСТ 20494-2001 талаптары мен нормаларына сәйкес келуі тиіс. Жалпы техникалық шарттар. Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін филиалдарда тауар саны мен таңбалауды нақтылау қажет.  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.  Өнім-бұл жұмысшыны ток элементтерінен оқшаулауға мүмкіндік беретін құралдың санаты. Оқшаулағыш штанга-бұл электр жабдықтары мен электр қондырғыларына тиетін өткізгіш материалдан жасалған шыбықтар.  ШО-10д оқшаулағыш жедел штангасы жиілігі 50 Гц және кернеуі 10 кВ тұрақты және айнымалы ток электр қондырғыларында жедел жұмыс істеуге арналған.  Оқшаулағыш бөліктің ұзындығы: 800 мм  Тұтқаның ұзындығы: 310 мм  Шектеу сақинасының болуы  Жалпы ұзындығы: 1160 мм  Салмағы: 0.6 кг  Жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік.  Бұйымға бедермен: дайындаушы кәсіпорынның зауыттық нөмірі, жұмыс кернеуі, бастапқы (зауыттық) сынау күні жазылуы тиіс. Паспорт және дайындалған күні туралы ақпаратты қамтитын ілеспе құжаттама; бастапқы тексеру, сақтаудың кепілдік мерзімі, дайындаушы зауыт болуы тиіс. Тауар нақты таңбалануы және "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне сәйкес анықталуы тиіс (КО ТР 019/2011). Бұйым ҚР Мемлекеттік стандартымен сертификатталуы және Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілуі тиіс.  Кепілдік мерзімі дайындаушы зауыттың мерзімінен кем болмауы тиіс.  Филиалдар бойынша жеткізу саны мен мекенжайы:  1) |

Ескерту:

  1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

**Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

**Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

**техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: [259929.490.000238](https://enstru.kz/code_new.jsp?&t=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%2010%20%D0%BA%D0%92&s=common&p=10&n=0&S=259929%2E490&N=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0&fc=1&fg=1&new=259929.490.000238)
2. Наименование товара, работы, услуги: Штанга изолирующая оперативная 10 кВ
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа:0 %
6. Год выпуска товара: 2024 года
7. Гарантийный срок (в месяцах):12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Штанга оперативная изолирующая напряжением 10 кВ должна быть новой и соответствовать требованиям и нормам Техническому Регламенту Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и ГОСТ 20494-2001 Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений. Общие технические условия.  Количество товара и маркировку необходимо уточнить в филиалах после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактуры предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.  Изделие представляет собой такую категорию инструмента, который позволяет изолировать работника от токоведущих элементов. Изолирующая штанга – это стержни, изготовленные из токонепроводящего материала, которыми можно касаться электрооборудования и электроустановок.  Изолирующая оперативная штанга ШО-10Д предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 10 кВ.  Длина изолирующей части: 800 мм  Длина рукоятки: 310 мм  Наличие ограничительного кольца  Общая длина: 1160 мм  Масса: 0.6 кг  Гарантия качества поставляемой товара.  На изделии оттиском должны быть нанесены: заводской номер предприятия-изготовителя, рабочее напряжение, дата первичного (заводского) испытания.  В наличии должны быть паспорт и сопроводительная документация, содержащая информацию о дате изготовления; первичной поверке, гарантийном сроке хранения, заводе-изготовителе.  Товар должен быть чётко маркирован и определяем в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).  Изделие должно быть сертифицировано Госстандартом РК и разрешено к применению на территории Республики Казахстан.  Гарантийный срок должен быть не менее срока завода-изготовителя.  Количество и адрес доставки по филиалам:  1) |

Примечание:

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

**И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

**Начальник отдела охраны труда и**

**техники безопасности О. Русинова**