**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 259929.490.000285
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Монтер тырнақтары
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Белбеулермен толықтырылған монтер тырнақтары жаңа болуы және ҚР СТ 3192-2018 талаптары мен нормаларына сәйкес келуі тиіс. Техникалық шарттар.  Көлемі бойынша тауарлардың санын Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін филиалда нақтылау қажет.  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.  Монтер тырнақтары байланыс желілерінің тіректерінде (темірбетон өгей балалары бар ағаш және ағаш) көтеруге және жұмыс істеуге арналған.  Орақ 40X маркалы аспаптық болаттан жасалуы керек және соғылған болуы керек.  Шыбықтар қатайтылған және аспаптық болаттан жасалған болуы керек. Тырнақтар былғары белдіктермен толықтырылуы керек (ТУ 5221-001-99107660-2010).  Негізгі техникалық деректер:  Тіректердің диаметрі: 140-245 мм  Тырнақ ерітіндісі: 245 + / -10 мм Көтеру, мм: 152+ / -10;  Белдіктері бар тырнақтардың салмағы: 3,6 кг-нан аспайды.  Толықтығы: Жеткізілім жиынтығына - бекіту белдіктері бар оң және сол жақ тырнақ - 1 жұп кіруі керек. Тырнақ белдіктері екі қабатты былғарыдан жасалуы керек. Жоғарғы қабат: юфт, хром.  Төменгі қабат: шикі.  Белдіктердің қалыңдығы кемінде 3,5 мм болуы керек.  Белдіктер нейлон жіптерімен тігілген болуы керек және минус 40-тан плюс 50 С температурада беріктік пен пайдалану қасиеттерін сақтауы керек. Белдіктер жиынтығы үш белдіктен тұруы керек: ұзын (ілмексіз) – ұзындығы 58,5 см (+/-1см) орташа (ілгекпен) – ұзындығы 44,5 см (+/-1см) қысқа (ілгекпен) – ұзындығы 15,5 см (+/-1см).  Металл элементтері мінсіз күйде, зақымдалмай, ойықсыз, чиптерсіз, жырықсыз, өткір жиектерсіз болуы керек.  Сатып алынатын тауар 2023 жылдан ерте емес жаңа болуы тиіс.  Кепілдік мерзімі: өндіруші зауыттан кем емес.  Тауарға ілеспе құжаттаманы ұсыну  Филиалдар бойынша тауар саны және жеткізу мекенжайы:  1) |

Ескерту:

1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

**Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

**Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

**техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 259929.490.000285
2. Наименование товара, работы, услуги: Когти монтерские
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа: 0%
6. Год выпуска товара: 2024 года
7. Гарантийный срок (в месяцах):12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Когти монтерские в комплекте с ремнями должны быть новыми и соответствовать требованиям и нормам СТ РК 3192-2018 Когти и лазы монтерские. Технические условия.  Количество товаров по размерам необходимо уточнить в филиале после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактуры предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.  Когти монтерские предназначены для подъема и работы на опорах линий связи (на деревянных и деревянных с железобетонными пасынками).  Серп должен быть выполнен из инструментальной стали марки 40Х, и быть кованым.  Шипы должны быть закаленными и быть изготовлены из инструментальной стали.  Когти должны быть в комплекте с кожаными ремнями (ТУ 5221-001-99107660-2010).  Основные технические данные:  Диаметр опор: 140-245 мм Раствор когтя: 245+/-10 мм  Подъем, мм: 152+/-10; Масса когтей с ремнями: не более 3,6 кг.  Комплектность:  В комплект поставки должно входить - правый и левый коготь с крепежными ремнями - 1 пара.  Ремни на когтях должны быть изготовлены из двухслойной кожи. Верхний слой: юфть, хром. Нижний слой: сыромять.  Толщина ремней должна быть не менее 3,5 мм.  Ремни должны быть прошитыми капроновыми нитками и сохранять прочностные и эксплуатационные свойства при температуре от минус 40 до плюс 50 С.  Комплект ремней должен состоять из трех ремней: длинный (без пряжки) – длина 58,5 см (+/-1см) средний (с пряжкой) – длина 44,5 см (+/-1см) короткий (с пряжкой) – длина 15,5 см (+/-1см).  Металлические элементы должны быть в идеальном состоянии, без повреждений, вмятостей, сколов, расщелин, острых краев.  Закупаемый товар должен быть новым, не ранее 2023 г. выпуска.  Гарантийный срок: не менее чем от завода производителя.  Предоставить сопроводительную документацию на товар  Количество товара и адрес поставки по филиалам:  1) |

Примечание:

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

**И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

**Начальник отдела охраны труда и**

**техники безопасности О. Русинова**