**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың,қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: [257330.630.000006](https://enstru.kz/code_new.jsp?&t=%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%2D%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9&s=common&p=10&n=0&S=257330%2E630&N=%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0&fc=1&fg=1&new=257330.630.000006)
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Диэлектрлік бұрағыштар жиынтығы
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Диэлектрлік тұтқалары бар бұрағыштар жиынтығы Жаңа болуы және Кеден одағының "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің (КО ТР 019/2011) және ГОСТ 21010-75 талаптары мен нормаларына сәйкес келуі тиіс. Техникалық шарттар.  Көлемі бойынша тауарлардың санын Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін филиалда нақтылау қажет.  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.Түрі: оқшауланған (диэлектрлік) тұтқалары бар электр құралы. Мақсаты: кәсіби, 1000 вольтке дейінгі жұмыс. 1 жиынтық жиынтығы: 1) бұрағыш: сплайн 2.5х75 мм. 2) бұрағыш: 4х100 мм сплайн. 3) бұрағыш: сплайн 5.5х125 мм. 4) бұрағыш: сплайн 6.5х150 мм. 5) бұрағыш: РН 1х80 мм. 6) бұрағыш: РН 2х100 мм. 7) бұрағыш: PZ 1x80 мм. 8) бұрағыш: PZ 2х100 мм. 9) бұрағыш-индикатор: сплайн.Жұмсақ резеңкеленген кірістірулері бар екі компонентті эргономикалық тұтқалар. Тұтқалардың соңында профильдер түрін белгілеу арқылы таңбалау. Құралдың көлбеу бетінен сырғып кетуіне жол бермейтін тұтқалардың арнайы пішіні. Оқшауланған хром ванадий болаттан жасалған шыбықтар. Магниттелген көгілдір кеңестер. Түсі: маңызды емес, бірақ жақсырақ қызыл. Қызмет ету мерзімі: 8 жылдан 10 жылға дейін.Қаптама: мөлдір қақпағы бар найзағай корпусы. Бұрағыштар мінсіз күйде, зақымдалмай, ойықсыз, чиптерсіз, жарықсыз болуы керек. Өндіруші ұйым атауының және тауар өндірілетін елдің міндетті түрде болуы. Тауарға кепілдік мерзімі дайындаушы зауыт беретін мерзімнен кем болмауы тиіс. Шығарылған күні туралы ақпаратты қамтитын паспорттың ілеспе құжаттамасы; кепілдік мерзімі, сынақ күні қоса берілуге тиіс. Таңбалау "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 019/2011) сәйкес жүзеге асырылады. Филиалдар бойынша тауар саны және жеткізу мекенжайы: 1) |

 Ескерту:

 1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

 **Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

 **Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

 **техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: [257330.630.000006](https://enstru.kz/code_new.jsp?&t=%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%2D%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9&s=common&p=10&n=0&S=257330%2E630&N=%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0&fc=1&fg=1&new=257330.630.000006)
2. Наименование товара, работы, услуги: Набор диэлектрических отверток
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа: 0%
6. Год выпуска товара: 2024 года
7. Гарантийный срок (в месяцах):12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара |  Наборы отверток с диэлектрическими рукоятками должны быть новыми и соответствовать требованиям и нормам Техническому Регламенту Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и ГОСТ 21010-75 Отвертки диэлектрические. Технические условия. Количество товаров по размерам необходимо уточнить в филиале после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактуры предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.Тип: Электромонтажный инструмент с изолированными (диэлектрическими) рукоятками.Назначение: профессиональное, для работ под напряжением до 1000 Вольт.**Комплектация 1 набора:** 1) отвертка: шлиц 2.5х75 мм.2) отвертка: шлиц 4х100 мм.3) отвертка: шлиц 5.5х125 мм.4) отвертка: шлиц 6.5х150 мм.5) отвертка: PH 1х80 мм.6) отвертка: PH 2х100 мм.7) отвертка: PZ 1х80 мм.8) отвертка: PZ 2х100 мм.9) отвертка-индикатор: шлиц.Двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками.Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей.Специальная форма рукояток, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности.Стержни из хром-ванадиевой стали с изоляцией.Намагниченные вороненые наконечники.Цвет: не важно, но желательно красный.Срок службы: от 8 до 10 лет.Упаковка: футляр на молнии с прозрачной крышкой.Отвертки должны быть в идеальном состоянии, без повреждений, вмятостей, сколов, расщелин.Обязательное наличие наименования организации-производителя и страны производства Товара. Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока, который дает завод-изготовитель.Должна быть приложена сопроводительная документация паспорт, содержащая информацию о дате изготовления; гарантийном сроке, дата испытания.Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Количество товара и адрес поставки по филиалам: 1) |

 Примечание:

 1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

 2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

 3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

 **И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

 **Начальник отдела охраны труда и**

 **техники безопасности О. Русинова**