**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың,қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 264042.700.000007
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: 27 дБ антифонды (шуға қарсы) құлаққаптар
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін |  ГОСТ 12.4.275-2014 мемлекетаралық стандарт. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Есту мүшесін жеке қорғау құралдары. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек.  Көлемі бойынша тауарлардың санын Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін нақтылау қажет.  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет. Шуға қарсы құлаққаптар есту қабілетін 87-98 дБ дыбыстық қысымды шудың тұрақты әсерінен қорғау үшін қажет. Өндірістік кәсіпорындардың Шу жүктемесінің жоғарылауы жағдайында есту қабілетін қорғауға арналған. Өнімнің негізгі сипаттамасы: Түрі: өнеркәсіптік. Соққыға қарсы дизайн, ұзақ мерзімді пайдалануға арналған. Акустикалық тиімділік-27 дБ. Реттелетін басы бар қауіпсіздік құлаққаптары бас қысымын біркелкі таратуға арналған серіппелі реттелетін бас таспадан, серіппелі жұмсақ жастықшадан, екі пластик шыныаяқтан (полиуретанды дыбыс оқшаулағыштары жұмсақ жасанды былғары жастықшалармен жабдықталған), екі амортизатордан, дыбыс сіңіретін лайнерлерден, басына бекітуге арналған реттелетін таспадан тұрады. Бастың ыңғайлы орналасуын қамтамасыз ету үшін садақ міндетті түрде реттелуі керек. Жұмсақ материалмен қапталған, жұмыс кезінде ұзақ уақыт қолдануға ыңғайлы. Шыныаяқтар жүрекшеге мықтап жабысып тұруы керек, олардың шеттерінде де басына жақсы жабысу үшін жұмсақ материалмен қапталған жөн. Тауарға кепілдік мерзімі дайындаушы зауыт беретін мерзімнен кем болмауы тиіс. Таңбалау "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 019/2011) сәйкес жүзеге асырылады.Количество и адрес поставки товара по филиалам:1)  |

 Ескерту:

  1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

 **Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

 **Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

 **техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг 264042.700.000007
2. Наименование товара, работы, услуги Наушники антифоновые (противошумные) 27 дБ
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010):DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа: 0%
6. Год выпуска товара: 2024 года
7. Гарантийный срок (в месяцах):12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | ГОСТ 12.4.275-2014 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха.Товар должен быть новым, ранее не использованным.Количество товаров по размерам необходимо уточнить после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара. Наушники противошумные необходимы для защиты слуха от регулярного воздействия шумов со звуковым давлением 87-98 дБ. Предназначены для защиты слуха в условиях повышенной шумовой нагрузки производственных предприятий.Основная характеристика продукции: Тип: промышленные.Противоударная конструкция, рассчитаны на длительное использование. Акустическая эффективность - 27 дБ. Защитные наушники с регулируемым оголовьем состоят из пружинящего регулируемого оголовья для равномерного распределения давления на голову, пружинящего мягкого амортизируюшего крепления, двух пластмассовых чашек (звукоизоляторы из полиуретана снабжены мягкими подушечками из искусственной кожи), двух амортизаторов, звукопоглащающих вкладышей, регулируемой ленты для фиксации на голове.  Дужка обязательно должна быть регулируемой, чтобы обеспечить удобную посадку на голове. Обита мягким материалом, для удобного длительного применения во время работы. Чашки должны плотно прилегать к ушной раковине, желательно, чтобы они по краям были тоже обиты мягким материалом для хорошего прилегания к голове.Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока, который дает завод-изготовитель.Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Количество и адрес поставки товара по филиалам:1)  |

 Примечание:

 1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

 2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

 3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

 **И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

 **Начальник отдела охраны труда и**

 **техники безопасности О. Русинова**