**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың,қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 325042.900.000008
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Механикалық әсерден қорғайтын көзілдірік
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Сәйкестік ГОСТ 12.4.253-2013, ТР КО 019/2011. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Көлемі бойынша тауарлардың санын Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін нақтылау қажет. КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.**Өнімнің негізгі сипаттамасы:** Барлық жағынан сенімді қорғауды қамтамасыз ететін жанама желдетуі бар жабық типтегі слесарлық көзілдірік. Қорғаныс әйнегі поликарбонат ішінен тұманға қарсы жабыны бар, тозуға және сызаттарға төзімді. Көзілдірік басына мықтап отыруы керек және кенеттен қозғалыстардан ұшып кетпеуі керек. Бұл жағдайда оларды қолмен оңай алып тастау керек. Бастың артқы жағына бекітілген қорғаныс көзілдірігін бекіту. Материал-соққыға төзімді поликарбонат. Оптикалық класс-1, Линзалардың түсі мөлдір. Филиалдар бойынша жеткізу саны мен мекенжайлары: 1)  |

 Ескерту:

 1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

 **Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

 **Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

 **техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 325042.900.000008
2. Наименование товара, работы, услуги: Очки защитные от механических воздействий
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа: 0%
6. Год выпуска товара: 2024 года
7. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Соответствие ГОСТ 12.4.253-2013, ТР ТС 019/2011.Товар должен быть новым, ранее не использованным. Количество товаров по размерам необходимо уточнить после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.**Основная характеристика продукции:** Очки слесарные закрытого типа с непрямой вентиляцией, обеспечивающие надежную защиту со всех сторон. Защитное стекло поликарбонат с незапотевающим покрытием изнутри, устойчивым к истиранию и царапанию. Очки должны плотно сидеть на голове и не слетать от резких движений. При этом они должны легко сниматься руками. Крепление защитных очков, фиксируемое на затылке.Материал – ударопрочный поликарбонат. Оптический класс – 1, Цвет линз – прозрачный.Количество и адреса доставки по филиалам:1)  |

 Примечание:

 1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

 2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

 3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

 **И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

 **Начальник отдела охраны труда и**

 **техники безопасности О. Русинова**