**Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 329911.300.000000
2. Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы: Қолғаптар былғарыдан жасалған
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес):DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Мемлекетаралық стандарт. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі ГОСТ 12.4.252-2013 қолды жеке қорғау құралдары. Қолғап.  Көлемі бойынша тауарлардың санын Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін нақтылау қажет.  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.  Альпинистерге арналған былғары қолғап, алақанның былғарыдан жасалған арматурасы бар. Материал: кесілген қолғап материалы сиыр А класы (1,2 мм)шынайы былғары және тығыз x / B мата. Қолғаптың жұмыс бөлігі-жоғары сапалы ешкі терісі, астары жоқ, білекке серпімді жолақ.  Манжеттер-қолыңызда ұстауға арналған жинағы бар жұмсақ, ұзартылған тұтқа . Қолғаптар жылу әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі керек, кесуге және абразияға төзімді болуы керек (тиісті жұмыс түрін орындау кезінде), жұмысты орындау барысында ұзақ уақыт пайдаланған кезде тиісті жайлылықты, саусақтар үшін жақсы сезімталдықты (мысалы, құрастыру өндірістерінде), монтаждау жұмыстарында, құрал-саймандармен, техникамен және басқалармен жұмыс істеу кезінде жасайды.  Жеткізу орны және Саны, қолғап мөлшері:  1) Ақтөбе-6 жұп, Ақтөбе қ., Летняя к-сі, 25.  9 Өлшем. - 2 жұп;  10 Өлшем. - 2 жұп;  11 Өлшем. - 2 жұп.  2) ... |

Ескерту:

1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

**Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

**Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

**техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 329911.300.000000
2. Наименование товара, работы, услуги: Перчатки для защиты рук, кожаные
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа: 0 %
6. Год выпуска товара: 2024 года
7. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда ГОСТ 12.4.252-2013 Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки.  Количество товаров по размерам необходимо уточнить после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением новых технических регламентов ТС 019/2011, необходимо предоставить действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.  Перчатки кожаные для альпинистов с кожаным усилением ладонной части. Материал: материал перчаток спилок говяжий класс А (1,2 мм) натуральная кожа и плотная х/б ткань.  Рабочая часть перчаток - высококачественная кожа козы, без подкладки, на запястье эластичная резинка.  Манжеты – мягкое удлинненное руковище со сборкой для удержания на руке.  Перчатки должны обеспечивать защиту от тепловых воздействий, быть устойчивыми к порезам и истиранию (при выполнении соответствующего вида работ), создают должный комфорт при длительном использовании в процессе выполнения работы, хорошая чувствительность для пальцев (например на сборочных производствах), при монтажных работах, работе с инструментом, техникой и прочего.  Место поставки и количество, размеры перчаток:  1) Актюбинская-6 пар, г. Актобе, ул.Летняя 25.  9 разм. - 2 пары;  10 разм. - 2 пары;  11 разм. - 2 пары.  2) …. |

Примечание:

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

**И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

**Начальник отдела охраны труда и**

**техники безопасности О. Русинова**