**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың,қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: [257330.100.000001](https://enstru.kz/code_new.jsp?&t=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%86%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&s=common&p=10&n=0&S=257330%2E100&N=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%86%D1%8B&fc=1&fg=1&new=257330.100.000001)
2. Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы: Диэлектрлік тұтқалары бар қысқыштар
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2023 жылдан ерте емес
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Диэлектрлік тұтқалары бар қысқыштар жаңа болуы керек және Кеден одағының "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің талаптары мен нормаларына сәйкес келуі керек (КО ТР 019/2011) және ГОСТ ГОСТ 11516-94 1000 Вольт айнымалы ток пен 1500 вольт тұрақты токқа дейін жұмыс істеуге арналған қол құралдары. Жалпы талаптар мен сынақ әдістері.  Көлемі бойынша тауарлардың санын Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін филиалда нақтылау қажет.  КО 019/2019 жаңа техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты кедендік (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып) ұсыну қажет. Диэлектрлік тұтқасы бар бүйірлік кескіштер1000 вольтке дейінгі электр Монтаждау жұмыстары үшін ұсақ заттарды ұстауға және ұстауға, орташа қаттылықтағы сымдарды тістеуге, қатты қыздырылған заттарды алуға арналған; Түрі: оқшауланған (диэлектрлік) тұтқалары бар электр құралы. Мақсаты: кәсіби, 1000 вольтке дейінгі жұмыс үшін.* Бүйір кескіштер-ауыстырылатын қысқыштар, бұл губкалар арасындағы қашықтықты реттеуге мүмкіндік береді, оны жабылатын бөліктердің мөлшеріне бейімдейді, дөңгелек пішінді бөлшектермен жақсы жұмыс істеуге мүмкіндік беретін арнайы ойықтар мен кескіштерге ие,
* Ұзындығы:180-200 мм.
* Хром-молибден болаттан жасалған.
* Құралдың бүкіл беті диэлектрикпен жабылған.
* Механикалық зақымданудан қорғау және коррозияны болдырмау үшін ерекше төзімді арнайы жабын.
* Тұтқалар-жеңілдетілген пішін, жұмсақ резеңкеленген кірістірулері бар екі компонентті эргономикалық тұтқалар, соңғы буын сырғымайтын материалдардан жасалған төсемдермен жабдықталған. Тұтқалардың соңында профильдер түрін белгілеу арқылы таңбалау. Бүйір кескіш қысқыштар мінсіз күйде болуы керек, зақымдалмауы, ойықтары, чиптері, жарықтары болмауы керек. Өндіруші ұйым атауының және тауар өндірілетін елдің міндетті түрде болуы. Тауарға кепілдік мерзімі дайындаушы зауыт беретін мерзімнен кем болмауы тиіс.

Ілеспе құжаттаманың болуы: жасалған күні туралы ақпаратты қамтитын паспорт; кепілдік мерзімі, сынақ күні. Таңбалау "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 019/2011) сәйкес жүзеге асырылады. Филиалдар бойынша тауар саны және жеткізу мекенжайы: Павлодар - 7 дана, Павлодар қ., Павлов к-сі, 26. |

 Ескерту:

 1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

Басқарма төрағасының орынбасары –

Техникалық директор Б.А. Ошурбаев.

Еңбекті қорғау және қауыпсіздік

техникасы қызметінің бастығы О.В. Русинова

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: [257330.100.000001](https://enstru.kz/code_new.jsp?&t=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%86%D1%8B%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&s=common&p=10&n=0&S=257330%2E100&N=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%86%D1%8B&fc=1&fg=1&new=257330.100.000001)
2. Наименование товара, работы, услуги: Плоскогубцы с диэлектрическими рукоятками
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа: 0%
6. Год выпуска товара: не ранее 2023 года
7. Гарантийный срок (в месяцах):12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара |  Плоскогубцы с диэлектрическими рукоятками должны быть новыми и соответствовать требованиям и нормам Техническому Регламенту Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и ГОСТ ГОСТ 11516-94 Ручные инструменты для работ под напряжением до 1000 Вольт переменного тока и 1500 Вольт постоянного тока. Общие требования и методы испытаний. Количество товаров по размерам необходимо уточнить в филиале после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением новых технических регламентов ТС 019/2019, необходимо предоставить действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза.  Плоскогубцы - бокорезы с диэлектрической рукояткой * для электромонтажных работ под напряжением до 1000 Вольт, предназначены для захвата и удерживания мелких предметов, перекусывания проволоки средней твердости, возможность брать сильно нагретые предметы;

Тип: Электромонтажный инструмент с изолированными (диэлектрическими) рукоятками.* Назначение: профессиональное, для работ под напряжением до 1000 Вольт.
* Плоскогубцы - бокорезы переставные, позволяющие регулировать расстояние между губками, приспосабливая его к величине охватываемых деталей, имеют специальные выемки и резцы, которые позволяют лучше работать с деталями круглой формы,
* Длина:180-200 мм.
* Изготовлены из хромомолибденовой стали.
* Вся поверхность инструмента покрыта диэлектриком.
* Особостойкое специальное покрытие для защиты от механических повреждений и предотвращения коррозии.
* Рукоятки - обтекаемой формы, двухкомпонентные эргономичные рукоятки с мягкими прорезиненными вставками, оборудованы накладками из нескользящих материалов последнего поколения.

Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей.Плоскогубцы – бокорезы должны быть в идеальном состоянии, без повреждений, вмятостей, сколов, расщелин.Обязательное наличие наименования организации-производителя и страны производства Товара. Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока, который дает завод-изготовитель.Наличие сопроводительной документации: паспорт, содержащая информацию о дате изготовления; гарантийном сроке, дата испытания.Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).Количество товара и адрес поставки по филиалам: Павлодарская - 7 штук, г. Павлодар, ул. Павлова, 26. |

 Примечание:

 1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

 2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

 3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

Заместитель Председателя Правления-

Технический директор Ошурбаев Б.А.

Начальник Службы ОТ и ТБ Русинова О.В.