**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың,қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: [139229.990.000047](https://enstru.kz/code_new.jsp?&t=%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&s=common&p=10&n=0&S=139229%2E990&N=%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81&fc=1&fg=1&new=139229.990.000047)
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Арқанмен сақтандырғыш сақтандыру белдігі
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес):DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | "Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламенті (КО ТР 019/2011) және МЕМСТ 32489-2013 мемлекетаралық стандарт. Құрылыс сақтандырғыш белдіктері. Жалпы техникалық шарттар. Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін филиалдарда тауарлардың санын нақтылау қажет.  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.  **Өнімнің негізгі сипаттамасы:**  Иық пен жамбас белдіктері бар қауіпсіздік белдігі (белдік) биіктікте қауіпсіз жұмыс істеуге арналған. Белбеудің металл бөлшектері (карабин, ілмек және т.б.) балқытылған болуы керек. Иық пен жамбас белдіктері, ұзартылған белбеуі бар қауіпсіздік белдігі 4 бекіту нүктесіне ие: екі жағы – ұстау және орналастыру функцияларын орындау үшін., артқы және кеуде нүктелері-құлау кезінде сақтандыру үшін. Иық пен жамбас белдіктерінен, ілгегі бар белдіктен, ұзартылған (кең) белбеуден, ұстауға және орналастыруға арналған екі D сақинасынан, артқы жағындағы артқы D сақинасынан (бекіту элементі) және алдыңғы бекіту элементінен (екі ілмек) тұрады. Екі үлкен монтаждау және бір байланыстырушы карабині бар полиэфир таспасынан жасалған қос (қос иық) қауіпсіздік итарқасы.  Статикалық жүктеме 15000 Н кем емес.  Бел шеңберінің мөлшері: 800-ден 1200 мм-ге дейін.  Кушактың ұзындығы: 650 мм-ден аспайды.  Белдік белбеуінің ұзындығы: 1420 мм-ден аспайды.  Салмағы: 2,1 кг артық емес.  Өнім өндірушінің сынағынан өткен жаңа болуы керек. Әбзел су өткізбейтін пакетке салынып, төлқұжат пен қолдану жөніндегі нұсқаулықтан тұруы керек. Тауар ілеспе құжаттама жиынтығымен бірге жеткізілуі керек және оралуы, нақты таңбалануы және анықталуы керек. Тауарға кепілдік мерзімі дайындаушы зауыт беретін мерзімнен кем болмауы тиіс.  Өндіруші ұйым атауының және тауар өндіретін елдің міндетті түрде болуы. Таңбалау "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" Кеден одағының техникалық регламентіне (КО ТР 019/2011) сәйкес жүзеге асырылады.  Филиалдар бойынша тауарды жеткізу саны мен мекенжайы:  1) |

Ескерту:

  1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

**Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

**Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

**техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: [139229.990.000047](https://enstru.kz/code_new.jsp?&t=%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9&s=common&p=10&n=0&S=139229%2E990&N=%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81&fc=1&fg=1&new=139229.990.000047)
2. Наименование товара, работы, услуги: Пояс предохранительный страховочный лямочный с канатом
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа: 0%
6. Год выпуска товара: не ранее 2023 года
7. Гарантийный срок (в месяцах):12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Технический Регламент Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и ГОСТ 32489-2013 Межгосударственный стандарт. Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия.  Количество товаров необходимо уточнить в филиалах после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.  **Основная характеристика продукции:**  Предохранительный пояс (привязь) с лямками для плеч и бедер предназначен для безопасной работы на высоте. Металлические детали пояса (карабин, пряжка и т.д.) должны быть омедненные.  Страховочно-удерживающая привязь с наплечными и набедренными лямками, уширенным кушаком имеет 4 точки крепления: две боковые – для выполнения функций удержания и позиционирования., наспинная и нагрудная точки – для страховки при падении.  Состоит из наплечных и набедренных лямок, ремня с пряжкой, уширенного (широкого) кушака, двух D-колец для удержания и позиционирования, заднего D-кольца (элемента крепления) на спине и переднего элемента крепления (двух петель). Страховочный строп, двойной (двуплечий) из полиэфирной ленты, с двумя большими монтажными и одним соединительным карабином.  Статическая разрывная нагрузка не менее 15 000 Н.  Величина обхвата талии: от 800 до 1200 мм.  Длина кушака: не более 650 мм.  Длина поясного ремня: не более 1420 мм.  Масса: не более 2,1 кг.  Товар должен быть новым, прошедший испытание завода -изготовителя.  Привязь должно упакована в водонепроницаемый пакет и содержат паспорт и инструкцию по применению.  Товар должен поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должен быть упакован, чётко маркирован и определяем.  Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока, который дает завод-изготовитель.  Обязательное наличие наименования организации-производителя и страны производства Товара.  Маркировка осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011).  Количество и адрес поставки товара по филиалам:  1) |

Примечание:

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

**И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

**Начальник отдела охраны труда и**

**техники безопасности О. Русинова**