**Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 329911.900.000019
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Газ аэрозольді Респиратор
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Өнім жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Тауар ГОСТ 12.4.296-2015 Мемлекетаралық стандартқа сәйкес келуі керек. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары. Сүзгі респираторлары.Жалпы техникалық шарттар Көлемі бойынша тауарлардың санын Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін филиалда нақтылау қажет.  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.  Респиратор (дем шығару клапаны бар 12 ШРК дейінгі қауіптілік класындағы аэрозольдерден қорғауға арналған Сүзгіш жартылай Маска) - адамның тыныс алу мүшелерін әртүрлі шаң мен аэрозольдерден жеке қорғауға арналған арнайы құрылғы.  Қолдану кезінде ыңғайлы және киюге оңай болуы керек.  Түсі: кез келген, жақсырақ қара.  Қорғау дәрежесі: FFP2  Дем шығару клапаны тыныс алудың төмен кедергісін қамтамасыз етеді, қарым-қатынасты жеңілдетеді, дем шығаратын ауа ағыны Маска астынан жылу мен ылғалды барынша тиімді ағызу үшін төмен қарай бағытталады, бұл көзілдіріктің, бет пен дәнекерлеу қалқандарының тұманын азайтады.  Шыныаяқ пішіні: жеңіл, мыжылуға төзімді, бетке ыңғайлы, ыңғайлы, кең ішкі кеңістікті қамтамасыз етеді;  Ұзын және икемді мұрын қысқышы сүзгі жартылай маскасын бетке мықтап бекітеді.  Тиімді сүзгі төмен тыныс алу кедергісімен бірге сапалы сүзуді қамтамасыз етеді.  Филиалдар бойынша жеткізу саны мен мекенжайлары:  1) |

Ескерту:

  1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

**Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

**Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

**техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений(заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 329911.900.000019
2. Наименование товара, работы, услуги: Респиратор газоаэрозольный
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа:0 %
6. Год выпуска товара: 2024 года
7. Гарантийный срок (в месяцах):12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Товар должен быть новый и ранее не использованный. Товар должен соответствовать ГОСТ 12.4.296-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания.  Респираторы фильтрующие.Общие технические условия  Количество товаров по размерам необходимо уточнить в филиале после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.   * Респиратор (фильтрующая [полумаска](https://adalex.kz/g8205637-maski-respiratory) для защиты от аэрозолей класса опасности до 12 ПДК, с клапаном выдоха) - специальное приспособление, предназначенное для индивидуальной защиты органов дыхания человека от различных видов пыли и аэрозолей. * Должен быть комфортен при применении и легко надеваться.   Цвет: любой, желательно черный.  Степень защиты : FFP2   * Клапан выдоха обеспечивает низкое сопротивление дыханию, облегчает общение, поток выдыхаемого воздуха направляется вниз для максимально эффективного отведения тепла и влаги из-под маски, что уменьшает запотевание защитных очков, лицевых и сварочных щитков. * Чашеобразная форма: Легкая конструкция, устойчивая к смятию, с плотным прилеганием лицу, обеспечивает удобное просторное внутреннее пространство; * Длинный и гибкий носовой зажим надежно фиксирует фильтрующую полумаску на лице. * Эффективный фильтр обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию.   Количество и адреса доставки по филиалам:  1) |

Примечание:

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

**И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

**Начальник отдела охраны труда и**

**техники безопасности О. Русинова**