**Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 139224.300.000000
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Ұйықтайтын қап, астары бар кенеп-нейлон
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі:60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Тауар жаңа болуы тиіс, бұрын пайдаланылмаған және ҚР СТ 2810-2016 жатын қап. Техникалық шарттар.  Көлемі мен түсі бойынша тауарлардың санын Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін филиалда нақтылау қажет.  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.  Ұйықтайтын сөмке далада жұмыс істейтін өндірістік жұмысшыларға арналған.  Техникалық талаптар: Екі қабатты ұйықтайтын сөмке – кокон. Ұйықтау қапшығы заманауи материалдардан жасалған.  Сыртқы материал 210 Т riptstop полиэстер созылуға төзімді, өте жақсы тозуға төзімділікке ие, жоғары су өткізбейтін қасиеттерге ие.  Фланельдің ішкі материалы-жылу үнемдейтін, жұмсақ, жанасуға жағымды материал. Hollow Fiber толтырғышы ылғалды жағдайларға жақсы төзеді және тез кебеді, жиналмайды, жылу шығыны болмайды, оңай қысылады және пішінін қалпына келтіреді, бұл оны қолдануға ыңғайлы етеді және күтімді жеңілдетеді.  Тығыздығы толтырғыш-оқшаулау: 300 гр/ш. м.  Өлшемі: (190+30)x90x60 см.  Ұйықтау қапшығында қатайту және реттеу жүйесі бар сорғыш, құнды заттарға арналған ішкі қалта, екі жақты найзағай, оқшауланған жаға бар. Ұйықтау қапшығы бүктеліп, тасымалдау және сақтау үшін арнайы сөмкеге (қысу қапшығына) салынуы керек.  Салмағы-1,4 кг. Автоматты машинада бірнеше рет жуу мүмкіндігінің болуы.  Тіпті сыртқы киімде де ұйықтауға ыңғайлы.  Жайлылық температурасы: +10°С Төтенше Температура: 0°C  Түсі: көк, сұр немесе қара. Өнім зауытта өндірілген, нақты таңбаланған және анықталған болуы керек. Кепілдік мерзімі дайындаушы зауыттың мерзімінен кем болмауы тиіс.  Тауарды жеткізу саны мен орны:  1) |

Ескерту:

  1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

**Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

**Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

**техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 139224.300.000000
2. Наименование товара, работы, услуги: Спальный мешок брезентово-нейлоновый с вкладышем
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа: 0%
6. Год выпуска товара: 2024 года
7. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Товар должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать СТ РК 2810-2016 Мешок спальный. Технические условия.  Количество товаров по размерам и по цвету необходимо уточнить в филиале после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.  Спальный мешок предназначен для производственных работников, работающих в полевых условиях.  Технические требования:  Двухслойный спальный мешок – кокон.  Спальник выполнен из современных материалов.  Внешний материал 210 Т Riptstop полиэстер прочен на разрыв, имеет очень хорошую прочность к истиранию, обладает высокими водоотталкивающими свойствами.  Внутренний материал фланель - теплосберегающий, мягкий, приятный на ощупь материал. Наполнитель Hollow Fiber хорошо переносит влажные условия и быстро сохнет, не комкуется, нет тепловых потерь, легко сжимается и восстанавливает форму, что делает его практичным в использовании и упрощает уход за ним.  Плотность наполнитель-утеплителя: 300 гр/кв.м.  Размер: (190+30)х90х60 см.  У спальника имеется капюшон с системой затяжки и регулировки, внутренний карман для ценных вещей, двусторонняя молния, утепленный воротник.  Спальный мешок должен складываться и упаковываться в специальную сумку (компрессионный мешок) для транспортировки и хранения.  Вес - 1,4 кг.  Наличие возможности неоднократной стирки в машине-автомате. Комфортно спать даже в верхней одежде.  Температура комфорта: +10°С  Температура экстрима: 0°С  Цвет: синий, серый или черный.  Товар должен быть заводского производства, чётко маркирован и определяем. Гарантийный срок должен быть не менее срока завода-изготовителя.  Количество и место поставки товара:  Кызылординская ОДРТ – 2 штуки, г. Кызылорда, ул. Дуйсенова, 69 «Б». |

Примечание:

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

**И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

**Начальник отдела охраны труда и**

**техники безопасности О. Русинова**