**Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 141230.190.000000
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Қорғаныстың 2 класты сигналдық кеудеше
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Қорғаныстың 2-класты сигналдық кеудеше жаңа болуы және МЕМСТ 12.4.281-2014 талаптары мен нормаларына сәйкес келуі тиіс мемлекетаралық стандарт.  Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Арнайы жоғары көрінетін киім. Техникалық талаптар. Көлемі бойынша тауарлардың санын Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін филиалдардан нақтылау қажет.  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет. Киімге арналған көкірекше, жоғары көрінетін бұйым 2-сыныпты жарық қайтаратын элементтері бар сигналдық көкірекше (флуоресцентті бетінің ең аз ауданы - 0,5 ш. м., жарық шағылыстыратын элементтер -0,13 ш.м.). Мақсаты: фондық материал күндізгі уақытта жоғары көрінуді қамтамасыз етеді, ал түнде және жеткіліксіз көріну жағдайында (ауа-райы нашар болған кезде) шағылысатын жолақтар. Құрамы: флуоресцентті тоқылған мата және торлы мата, полиэфир 100%; шағылыстыратын таспа. Түсі: лимон немесе қызғылт сары. Орталық "найзағай" ілгегі бар көкірекше және "велкро"таспасы бар желден қорғайтын жолақ. Сөрелерде төс, жүкқұжаттар, көлемді қалталар бар. Сол жақ қалтада гельді пленка терезесі бар әрлеу қалтасы (өткізу, наряд-рұқсат немесе құжаттар үшін). Қалталар "велкро"жабысқақ таспасына әрлеу паталарымен бекітіледі. Төменгі жағында "вилькро"жабысқақ таспасына бекітілген клапандары бар екі бүйірлік қалта бар. Ені 50 мм жарық шағылыстыратын таспа.иық тігісіне, сондай-ақ өнімнің түбіне және қалтасына екі жолақпен тігілген. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек.* Филиалдар бойынша жеткізу саны, мөлшері және мекенжайлары: 1)
 |

 Ескерту:

  1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

 **Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

 **Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

 **техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 141230.190.000000
2. Наименование товара, работы, услуги: Жилет сигнальный 2 класса защиты
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа:0 %
6. Год выпуска товара: 2024 года
7. Гарантийный срок (в месяцах):12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Жилет сигнальный 2 класса защиты должен быть новым и соответствовать требованиям и нормам ГОСТ 12.4.281-2014 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования.  Количество товаров по размерам необходимо уточнить у филиалов после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактуры предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.Жилет-накидка на одежду, изделие повышенной видимости Жилет сигнальный со световозвращающимися элементами 2 класса защиты (минимальная площадь флуоресцирующей поверхности - 0,5 кв.м, светоотражающие элементы -0,13 кв.м). Предназначение: Фоновый материал обеспечивает высокую видимость в дневное время, а светоотражающие полосы в ночное и в условиях недостаточной видимости (при плохой погоде).Состав: флуоресцентная трикотажная ткань и ткань-сетка, полиэфир 100%;  светоотражающая лента. Цвет: лимонный либо оранжевый.Жилет с центральной застежкой на «молнию» и ветрозащитную планку с лентой «велькро». На полочках нагрудные, накладные, объемные карманы. На левом кармане отделочный карман с окошком из гелевой пленки (для пропуска, наряда -допуска или документов). Карманы застегиваются отделочными патами на липкую ленту «велькро». По низу два боковых накладных кармана с клапанами, застегивающимися на липкую ленту «вилькро». Светоотражающая лента шириной 50 мм. нашита по плечевому шву, а также по низу изделия и карманам двумя полосами. Товар должен быть новым, ранее не использованным.Количество, размеры и адреса доставки по филиалам:1)  |

 Примечание:

 1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

 2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

 3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

 **И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

 **Начальник отдела охраны труда и**

 **техники безопасности О. Русинова**