**Приложение № 2**

**к Технической спецификации**

**Прием оборудования осуществляется по адресам, указанным ниже**

**№ Адрес расположения Наименование РТС Тип неисправного блока передатчика Причина неисправности Серийный номер**

1 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Каменка SX801 Неисправный ПО. Отсутствует отображение параметров на дисплее. Неисправный вентилятор. 105974

2 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Кызылкесек SX801 не функционирует, индикация “fault” на лицевой панели, сообщение об отказе ВЧ-модуля. 105991-QV

3 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Алексеевка (Бородулихинский) SX801 неисправность в результате бросков в питающей сети (отсутствует связь с устройством. Сбой ПО ("прошивки")) 106044

4 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Новостройка SX801 Дисплей не светится, мигает индикатор Fault. 106074-ZH

5 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Уштаган SX801 Оборудование не запускается. Индикация на лицевой панели отсутствует. 105353

6 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Жармыш SX801 Оборудование не запускается 105349

7 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Туюк SX801 Нет связи с усилителем мощности 105 852

8 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Кайнар SX801 Дисплей не работает. Мигает светодиод Fault. Неисправная материнская плата 106 143

9 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 РТСм ЛЕПСИНСК SX801 Оборудование не включается. Мигает индикатор "Fault". 105845

10 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Архарлы SX801 Неисправное ПО. Оборудование не включается. 105 861

11 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Архарлы SX801 Неисправное ПО. Оборудование не включается. 106 615

12 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Жалаулы SX801 Мигает индикатор, дисплей не горит. 105830

13 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Кокдала SX801 Оборудование не включается. 105 881

14 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Шакпак SX801 Не работает параметры на дисплее, неисправные транзисторы и шим контроллеры 105909

15 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 А. Буркитбаева SX801 Оборудование не загружается. 105929

16 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Огнёвка SX801 Сбой ПО ("прошивки") 106005

17 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Шиликты SX801 Сбой ПО ("прошивки") 106096

18 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Жайма SX801 Оборудование не загружается. Сбой ПО 105963

19 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Кабанбай (Уржар) SX801 сбой программного обеспечения 105970

20 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Асу-Булак TSE-800 неисправность в результате бросков в питающей сети 104156-fW

21 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Караой TSE-800 Не включается. Неисправность ПО 104086

22 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Сырымбет TSE-800 Отсутвует сигнал PPS 104 066

23 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Аксуек TSE-800 выходная мощность на передатчике отсутствует, при этом ошибок и аварий не выдает. 104131

24 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Куренбель TSE-800 При наличии входных сигналов , на дисплеи регистрируется авария F и Coder Board по входу 104127

25 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 А. Буркитбаева TSE-800Неисправный. Не загружается. Горит светодиод Warning и Fault 104143

26 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Шетпе TSE-800 Отсутствует синхронизирующий сигнал PPS 103530

27 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Таушик TSE-800 Аппаратный сбой системной плате часов 103531

28 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Уштаган TSE-800 Аппаратный сбой системной плате часов 103535

29 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Карабуйрат TSE-800 сбой программного обеспечения 104200

30 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Лайбулак TSE-800 не выполняет полное кодирование входного сигнала 104161

31 г. 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Верх-Уба TSE-800 сбой программного обеспечения 104182

32 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Новая TSE-800 Ошибка материнской платы 101670

33 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Шакпак TSE-800 Пропадание выходной мощности 103858

34 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Шымкент TSE-800 Неисправность индикации и ПО 103572

35 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Аксумбе TSE-800 Горит индикация "Fault" 103810

36 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Каратобе VH8201C1 Неисправность блок питания из двух оконечных каскадов усиления 101586

37 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Кызылбулак VH8201C1 неисправность в результате бросков в питающей сети 101578

38 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Какпак VH8201C1 Не выдает требуюмую мощность 101 418

39 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Екпенди VH8201C1 Не выдает требуюмую мощность. Выход из строя платы 101 462

40 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Ушбулак VH8201C1 Выход из строя одного из двух блоков питания типа "TDK-Lambda FPS1000-32" 101413

41 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Кызылсок VH8201C1 отсутствует напряжение. Индикаторы не горят. 101472

42 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Кызылуш SX801 Мигает Fault, дисплей не горит 105890

43 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Кызылуш SX801 Дисплей не работает. Мигает светодиод Fault. 105891

44 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Жаланаш SX801 Дисплей не работает. Мигает светодиод Fault. 106614

45 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Узунбулак SX801 Блок питания выбивает защитные предохранители 105854

46 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Жаланаш SX801 Вышел из строя блок питания XL-125-24CS 105828

47 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Акши SX801 Вышел из строя блок питания XL-125-24CS 105902

48 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Узынбулак SX801 Отсутствует индикации освещения, горит Fault авария 105855

49 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Жайдакбулак TSE-800 Не загружается ПО. Выдает мощность 0 вт 104102

50 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Сырымбет TSE-800 Отсутствует коммутация входного транспортного потока на самом блоке по внутреннему порту ASI 104070

51 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Копалы TSE-800 Отсутствует коммутация входного транспортного потока на самом блоке по внутреннему порту ASI 104069

52 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 АкынСара TSE-800 Отсутствует коммутация входного транспортного потока на самом блоке по внутреннему порту ASI 104367

53 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Толебаева TSE-800 В блоке на плате Transmitter system нет прохождения транспортного потока 104014

54 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Коктерек TSE-800 Аппаратный сбой в плате кодера. Оборудование выдает ошибки HW Error, Coder Board Error. 104293-TB

55 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Тарханка TSE-800 аппаратная неисправность - ошибка HW 104291-kr

56 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Берёзовка TSE-800 сбой программного обеспечения 104166-dQ

57 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Шульбинск SX801 Неисправный ПО. Отсутствует отображение параметров на дисплее. Вентилятор работает непрерывно. Не светится экран дисплея, светодиод "Fault" (авария) мигает. Возбудитель не функционирует. 106027-ju

58 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Новая-Шульба SX801 Вышел из строя блок питания XL-125-24CS 106003

59 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Вознесеновка SX801 Вышел из строя блок питания XL-125-24CS 106059

60 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Кенен TSE-800 Неисправность ПО. Зависает в процессе загрузки. 104118

61 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Буденое TSE-800 Неисправность блока декодера. Появляется авария "F" 104138

62 050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 118 Уральск TSE-800 На Логфайле сообщение, о материнской плате. Неисправен 103634

**Доставка оборудования осуществляется по адресам, указанным ниже**

**№ Адрес расположения Наименование РТС Тип неисправного блока передатчика Причина неисправности Серийный номер**

1 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Каменка SX801 Неисправный ПО. Отсутствует отображение параметров на дисплее. Неисправный вентилятор. 105974

2 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Кызылкесек SX801 не функционирует, индикация “fault” на лицевой панели, сообщение об отказе ВЧ-модуля. 105991-QV

3 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Алексеевка (Бородулихинский) SX801 неисправность в результате бросков в питающей сети (отсутствует связь с устройством. Сбой ПО ("прошивки")) 106044

4 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Новостройка SX801

Дисплей не светится, мигает индикатор Fault. 106074-ZH

5 130000, г.Актау, 15 мкр-н, зд. «Орбита» Уштаган SX801 Оборудование не запускается. Индикация на лицевой панели отсутствует. 105353

6 "130000, г.Актау, 15 мкр-н, зд. «Орбита» Жармыш SX801 Оборудование не запускается 105349

7 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Туюк SX801 Нет связи с усилителем мощности 105 852

8 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Кайнар SX801 Дисплей не работает. Мигает светодиод Fault. Неисправная материнская плата 106 143

9 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 РТСм ЛЕПСИНСК SX801 Оборудование не включается. Мигает индикатор "Fault". 105845

10 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Архарлы SX801 Неисправное ПО. Оборудование не включается. 105 861

11 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Архарлы SX801 Неисправное ПО. Оборудование не включается. 106 615

12 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Жалаулы SX801 Мигает индикатор, дисплей не горит. 105830

13 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Кокдала SX801 Оборудование не включается. 105 881

14 г. Тараз, Массив Телецентр, 16А Шакпак SX801 Не работает параметры на дисплее, неисправные транзисторы и шим контроллеры 105909

15 г. Тараз, Массив Телецентр, 16А А. Буркитбаева SX801 Оборудование не загружается. 105929

16 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Огнёвка SX801 Сбой ПО ("прошивки") 106005

17 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Шиликты SX801 Сбой ПО ("прошивки") 106096

18 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Жайма SX801 Оборудование не загружается. Сбой ПО 105963

19 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Кабанбай (Уржар) SX801 сбой программного обеспечения 105970

20 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Асу-Булак TSE-800 неисправность в результате бросков в питающей сети 104156-fW

21 г. Тараз, Массив Телецентр, 16А Караой TSE-800 Не включается. Неисправность ПО 104086

22 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Сырымбет TSE-800 Отсутвует сигнал PPS 104 066

23 г. Тараз, Массив Телецентр, 16А Аксуек TSE-800 выходная мощность на передатчике отсутствует, при этом ошибок и аварий не выдает. 104131

24 г. Тараз, Массив Телецентр, 16А Куренбель TSE-800 При наличии входных сигналов , на дисплеи регистрируется авария F и Coder Board по входу 104127

25 г. Тараз, Массив Телецентр, 16А А. Буркитбаева TSE-800 Неисправный. Не загружается. Горит светодиод Warning и Fault 104143

26 130000, г.Актау, 15 мкр-н, зд. «Орбита» Шетпе TSE-800 Отсутствует синхронизирующий сигнал PPS 103530

27 130000, г.Актау, 15 мкр-н, зд. «Орбита» Таушик TSE-800 Аппаратный сбой системной плате часов 103531

28 130000, г.Актау, 15 мкр-н, зд. «Орбита» Уштаган TSE-800 Аппаратный сбой системной плате часов 103535

29 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Карабуйрат TSE-800 сбой программного обеспечения 104200

30 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Лайбулак TSE-800 не выполняет полное кодирование входного сигнала 104161

31 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Верх-Уба TSE-800 сбой программного обеспечения 104182

32 100000, г.Караганда ул. Воинов-Интернационалистов, 14 Новая TSE-800 Ошибка материнской платы 101670

33 160000, Г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11Б Шакпак TSE-800 Пропадание выходной мощности 103858

34 160000, Г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11Б Шымкент TSE-800 Неисправность индикации и ПО 103572

35 160000, Г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11Б Аксумбе TSE-800 Горит индикация "Fault" 103810

36 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Каратобе VH8201C1 Неисправность блок питания из двух оконечных каскадов усиления 101586

37 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Кызылбулак VH8201C1 неисправность в результате бросков в питающей сети 101578

38 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Какпак VH8201C1 Не выдает требуюмую мощность 101 418

39 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Екпенди VH8201C1 Не выдает требуюмую мощность. Выход из строя платы 101 462

40 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Ушбулак VH8201C1 Выход из строя одного из двух блоков питания типа "TDK-Lambda FPS1000-32" 101413

41 "050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Кызылсок VH8201C1 отсутствует напряжение. Индикаторы не горят. 101472

42 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Кызылуш SX801 Мигает Fault, дисплей не горит 105890

43 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Кызылуш SX801 Дисплей не работает. Мигает светодиод Fault. 105891

44 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Жаланаш SX801 Дисплей не работает. Мигает светодиод Fault. 106614

45 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Узунбулак SX801 Блок питания выбивает защитные предохранители 105854

46 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Жаланаш SX801 Вышел из строя блок питания XL-125-24CS 105828

47 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Акши SX801 Вышел из строя блок питания XL-125-24CS 105902

48 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Узынбулак SX801 Отсутствует индикации освещения, горит Fault авария 105855

49 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Жайдакбулак TSE-800 Не загружается ПО. Выдает мощность 0 вт 104102

50 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Сырымбет TSE-800 Отсутствует коммутация входного транспортного потока на самом блоке по внутреннему порту ASI 104070

51 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Копалы TSE-800 Отсутствует коммутация входного транспортного потока на самом блоке по внутреннему порту ASI 104069

52 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 АкынСара TSE-800 Отсутствует коммутация входного транспортного потока на самом блоке по внутреннему порту ASI 104367

53 050040, Алматы, ул. Ж.Омарова, 35 Толебаева TSE-800 В блоке на плате Transmitter system нет прохождения транспортного потока 104014

54 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Коктерек TSE-800 Аппаратный сбой в плате кодера. Оборудование выдает ошибки HW Error, Coder Board Error. 104293-TB

55 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Тарханка TSE-800 аппаратная неисправность - ошибка HW 104291-kr

56 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Берёзовка TSE-800 сбой программного обеспечения 104166-dQ

57 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Шульбинск SX801 Неисправный ПО. Отсутствует отображение параметров на дисплее. Вентилятор работает непрерывно. Не светится экран дисплея, светодиод "Fault" (авария) мигает. Возбудитель не функционирует. 106027-ju

58 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Новая-Шульба SX801 Вышел из строя блок питания XL-125-24CS 106003

59 070018 г. Усть-Каменогорск Ул.Стахановская,70 Вознесеновка SX801 Вышел из строя блок питания XL-125-24CS 106059

60 г. Тараз, Массив Телецентр, 16А Кенен TSE-800 Неисправность ПО. Зависает в процессе загрузки. 104118

61 г. Тараз, Массив Телецентр, 16А Буденое TSE-800 Неисправность блока декодера. Появляется авария "F" 104138

62 090001, г. Уральск Ул. Н.Сдыкова 1 Уральск TSE-800 На Логфайле сообщение, о материнской плате. Неисправен 103634