Приложение 14

к конкурсной документации

Техническая спецификация  
**закупаемых работ, не связанных со строительством**

Наименование заказчика: **АО «Казтелерадио»**

Наименование организатора: **АО «Казтелерадио»**

№ конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса: **Ремонт ДГУ**

№ лота: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота: **Ремонт ДГУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 331211.100.000000 |
| Наименование работ | Ремонт ДГУ |
| Единица измерения | Работа |
| Количество (объем) | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость | 20 627 679,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость | 20 627 679,00 |
| Срок выполнения работы | с момента заключения договора по 30 сентября 2023 года |
| Размер авансового платежа | 0% |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | Техническая спецификация:  В данной технической спецификации приведены требования выполнения работ по «Ремонту ДГУ (дизель-генераторная установка)». ДГУ установлено в филиалах АО «Казтелерадио», расположенные в населенных пунктах перечислены в Приложении 1 к настоящей технической спецификации. Количество ДГУ требующие Ремонта и характер неисправности указано в Приложении 1 к настоящей технической спецификации.  Перечень мероприятий выполняемых в рамках выполнения работ:  - Внешний осмотр;  - Диагностика состояния всех узлов и агрегатов ДГУ;  - Испытание ДГУ в режиме «Тест» после проведения работ.  При восстановлении работоспособности ДГУ, потенциальный Поставщик должен использовать только новые запасные части (заводского происхождения), запрещается использовать запасные части, бывшие в употреблении. Потенциальный Поставщик должен передать Заказчику неисправные (замененные) части ДГУ, после выполнения ремонтных работ.  Все расходные материалы, необходимые для выполнения работ, обеспечиваются потенциальным Поставщиком за свой счет.  Все расходы (накладные, командировочные, суточные, аренда автовышки и т.п.), связанные с выполнением работ, потенциальный Поставщик должен предусмотреть за свой счёт.  В процессе выполнения работ, работник потенциального Поставщика составляет Акт оказания Услуги на каждый ДГУ, согласно Приложению 2 к настоящей технической спецификации. После выполнения работ в приделах одной (или более) области, работник потенциального Поставщика составляет общий Акт приемки оказанной Услуги, согласно Приложению 3 к настоящей технической спецификации.  При выполнении работ, потенциальный Поставщик, за свой счет, должен предусмотреть одно место в автотранспортном средстве для представителя Заказчика, который будет осуществлять надзор за выполнением мероприятий в рамках выполнения Работы.  Потенциальный Поставщик, в срок не менее чем через 5 (пять) рабочих дней после заключения договора, должен разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения Работ. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Потенциальный Поставщик должен обладать материальными и трудовыми ресурсами для выполнения работ на не менее двух ДГУ Заказчика одновременно.  Потенциальный Поставщик в составе конкурсной документации должен предоставить стоимость выполнения работ в разрезе каждой ДГУ указанной в Приложении 1 к настоящей технической спецификации.  Работы выполняются с соблюдением действующих нормативных и законодательных актов РК в области безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации и экологии. |

\* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к Поставщику указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Начальника службы энергетики и

систем жизнеобеспечения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ордатаев К.Т.

И.о. Заместителя Председателя Правления –

Технического директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оразбаев Д.Т.

Конкурс құжаттамасына  
14 қосымша

**Құрылыспен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың**

**техникалық ерекшелігі**

Тапсырыс берушінің атауы: **АО «Қазтелерадио»**

Ұйымдастырушының атауы: **АО «Қазтелерадио»**

Конкурстың №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстың атауы **ДГҚ жөндеу**

Лоттың №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лоттың атауы **ДГҚ жөндеу**

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* | 331211.100.000000 |
| Жұмыстың атауы\* | ДГҚ техникалық қызмет көрсету және жөндеу |
| Өлшем бірлігі\* | Жұмыс |
| Саны (көлемі)\* | 1 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда\* | 20 627 679,00 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома\* | 20 627 679,00 |
| Жұмысты орындау мерзімі \* | шарт жасалған сәттен бастап 2023 жылғы 30 қыркүйекке дейін |
| Аванстық төлем мөлшері\* | 0% |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 (он екі) |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипатталуы: | Техникалық ерекшелік:  Осы техникалық ерекшелікте «Дизельдік-генераторлық қондырғыларға (дизельдік-генераторлық қондырғы) жөндеу» жұмыс көрсетуге қойылатын талаптар бар. ДГҚ осы техникалық ерекшелікке 1-қосымшада көрсетілген елді мекендерде орналасқан «Қазтелерадио» АҚ филиалдарында орнатылған. Жөндеуді қажет ететін генераторлардың саны және ақаулық сипаты осы техникалық сипаттамаға 1-қосымшада көрсетілген.  Жұмыс көрсету шеңберінде орындалатын іс-шаралар тізбесі:  - Визуалды тексеру;  - ДГУ барлық агрегаттары мен тораптарының күйін диагностикалау;  - Жұмыстан кейін ДГУ-ды «Сынақ» режимінде сынау.  Жұмыс көрсету кезінде жабдықтың жұмысында ақау болған жағдайда, әлеуетті Жеткізуші беруші қызметті сатып алуға бөлінген жалпы сома шегінде ДГУ жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдауы қажет. ДГУ жұмысын қалпына келтіру кезінде әлеуетті Жеткізуші тек жаңа қосалқы бөлшектерді (зауыттық шыққан) пайдалануы керек, қолданыста болған қосалқы бөлшектерді пайдалануға тыйым салынады. Потенциалды жеткізуші жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін ДГУ ақаулы (ауыстырылған) бөліктерін Тапсырыс берушіге беруі керек.  Жұмыс көрсету үшін қажетті барлық шығыс материалдарын әлеуетті Жеткізуші өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді.  Жұмыс көрсетуге байланысты барлық шығыстарды (үстеме шығындар, жол жүру, тәуліктік, әуе платформасын жалға алу және т.б.) әлеуетті Жеткізуші өз есебінен қамтамасыз етуі тиіс.  Жұмыс көрсету процесінде әлеуетті Жеткізушінің қызметкері осы техникалық ерекшелікке 2-қосымшаға сәйкес әрбір ДГУ үшін Қызмет көрсету туралы куәлікті ресімдейді. Бір (немесе бірнеше) облыс шегінде Қызмет көрсетілгеннен кейін әлеуетті Өнім берушінің қызметкері осы техникалық ерекшелікке 3-қосымшаға сәйкес көрсетілген Қызметті қабылдау-тапсыру туралы бас акт жасайды.  Жұмыс көрсету кезінде әлеуетті Жеткізуші беруші өз қаражаты есебінен Қызметті көрсету шеңберіндегі іс-шараларды жүзеге асыруды қадағалайтын Тапсырыс берушінің өкіліне көлік құралында бір орынды беруге міндетті.  Әлеуетті Жеткізуші беруші шарт жасасқаннан кейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушімен Жұмыс көрсету кестесін әзірлеуге және келісуге міндетті. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Әлеуетті жеткізушіде бір мезгілде Тапсырыс берушінің кемінде үш ДГҚ қызмет көрсету үшін материалдық және еңбек ресурстары болуы тиіс.  Тендерлік құжаттаманың бөлігі ретінде Әлеуетті өнім беруші осы техникалық ерекшелікке 1-қосымшада көрсетілген әрбір ДГҚ контекстінде жұмыстарды орындау құнын ұсынуы тиіс. Қызметтерді көрсету ҚР еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, техникалық пайдалану және экология саласындағы қолданыстағы нормативтік және заңнамалық актілерін сақтай отырып, орындалады. |

\* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескертпе.

1. Әрбір сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және Жеткізушіге қосымша шарттар бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Энергетика және тіршілікті қамтамасыз ету

жүйелері қызметінің бастығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.Т. Ордатаев

Басқарма төрағасы орынбасарының –

Техникалық директордың м.а. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.Т. Оразбаев