Конкурс құжаттамасына

12 қосымша

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі**

**(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы **«Қазтелерадио» АҚ**

Ұйымдастырушының атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстың № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстың атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лоттың № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лоттың атауы – **АИ 95 бензині**

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* | 192021.550.000000 |
| Тауарадың атауы\* | АИ 95 маркалы ұшқынмен тұтанатын қозғалтқыштарға арналған Бензин |
| Өлшем бірлігі\* | литр |
| Саны (көлемі)\* | 82 045,00 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы \* | 205,35 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома\* | 16 847 940.75 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)\* | Көліктің барлық түрлері үшін баж төлей отырып, жеткізу (DDP)  |
| Жеткізу мерзімі\* | 31.12.2024 жылға дейін |
| Тауарларды жеткізу орны\* | 751410000, Алматы қ., әл Фараби даңғ., 118 үй |
| Аванстық төлем мөлшері\* | 0 % |
| Сатып алынатын тауарларға ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | ҚР СТ 1721-2007 |
| Шыққан жылы | 2023 жылдан ерте емес |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | *Октандық сан:*а) моторлы әдіс бойынша – кемінде 85,0;б) зерттеу әдісі бойынша – кемінде 95,0 Фракциялық құрамы:Айдаудың басталу температурасы, *0С:*-нормаланбайды;Айдау шегі, *0С:* :10% - 65-тен жоғары емес;50% - 110-нан жоғары емес;90% - 180-ден жоғары емес;Қайнау соңы, *0С:* - 215-ден жоғары емес; Колбадағы қалдық үлесі, % (көлемі бойынша) - 2 артық емес;Қалдық және жоғалтулар,% (көлемі бойынша) - 4 артық емес;Қаныққан бу қысымы, Кпа-55-90;100 см3 бензиннің мг нақты шайырлардың концентрациясы-5,0-ден артық емес;Бензиннің индукциялық кезеңі, мин-360 артық емес;Күкірттің салмақтық үлесі, % - 005 артық емес; Мыс пластинкасында сынау - 1-сыныпқа шыдайды;Булану индексі-1100 артық емес;Бензолдың көлемдік үлесі, % - 5 артық емес;Сыртқы түрі - таза мөлдір;15 0С кезіндегі тығыздығы, кг/м3 - 725-780.Қазақстан Республикасының облыс орталықтарындағы жанармай құю станцияларында отын карталары бойынша күнделікті жанармай құю.Жеткізу нысаны - жанармай карталары бойынша бензинді жеткізушінің жанармай құю бекеті арқылы сату, карталарда қажетті қорғаныс дәрежесі болуы керек.Жеткізуші отын шығынын бақылау және картадан картаға өтуін бақылау мақсатында Тапсырыс берушінің жеке кабинетіне жазып беруге (толық қолжетімділікті қамтамасыз етуге) міндеттенеді (жеткізушінің сайтына сілтемемен растау).Карталардың қолданылу мерзімі: 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін (қоса алғанда).Отын карталары Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылуы тиіс.Жеткізуші аталған өңірде ЖМҚС болмаған жағдайда ЖЖМ қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдауға міндетті. |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Жеткізушінің Қазақстан Республикасының әрбір облысында меншікті немесе жалға алынған кемінде 10 дана жанармай құю бекеттері болуы міндетті. |

\* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.