Конкурс құжаттамасына

12 қосымша

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі**

**(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы **«Қазтелерадио» АҚ**

Ұйымдастырушының атауы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстың № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстың атауы « Трактор»

Лоттың № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Лоттың атауы «Шынжыр табанды трактор»

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* | 289250.000.000000 |
| Тауарадың атауы\* | Трактор |
| Өлшем бірлігі\* | дана |
| Саны (көлемі)\* | 3 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы \* | 37 500 000 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома\* | 112 500 000 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)\* | DDP Алматы қ. |
| Жеткізу мерзімі\* | 120 күн |
| Аванстық төлем мөлшері\* | 0 |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | КО ТР 010/2011 |
| Шыққан жылы | 2022 ж. ерте емес |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Шынжыр табанды трактор Габариттері: Ұзындығы - кемінде 4530мм, бірақ 4700мм артық емес.Ені - кемінде 1850мм, бірақ 2000мм (бульдозерлік жабдықпен 2600мм) артық емес.Биіктігі – кемінде 2695мм, бірақ 2750мм артық емес.Жол саңылауы - кемінде 370мм.Жолтабан - кемінде 1330мм, бірақ 1500мм артық емес.Бойлық негіз - кемінде 1612мм.Шынжыр табандарының ені - кемінде 390мм.Массасы - кемінде 6500кг, бірақ 6620кг артық емес.Бульдозерлік жабдығы – тікелей, бұрылмайтын.Қозғалтқышы:Отын – дизель. Жұмыс көлемі (см3) – кемінде 6800, бірақ 7130 артық емес, Цилиндрлер саны – 6Қуаты – кемінде 96 а.к.Номиналды тарту күші – кемінде 34кН Трансмиссиясы – механикалық Беріліс саны - кемінде 7 сатыІлінісу муфтасы - құрғақ қос дискілі Айналу механизмі - бір сатылы / планетарлық |
| Байланысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау) |  |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

\* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 4. Техникалық ерекшелік қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.