Приложение 12  
к [конкурсной документации](#sub6)

**Техническая спецификация**

**закупаемых товаров**

Наименование заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование организатора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса **Комплект из 4-х вентиляторов 40х40х28мм (для ProView 7100 Harmonic)**

№ лота\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 271162.700.000001 |
| Наименование товара\* | Комплект из 4-х вентиляторов 40х40х28мм (для ProView 7100 Harmonic) |
| Единица измерения\* | шт. |
| Количество (объем)\* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)\* | DDP |
| Срок поставки\* | 120 календарных дней |
| Размер авансового платежа\* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Каждый Комплект должен состоять из 4-х вентиляторов и собран на печатной плате завода изготовителя.  Характеристики вентиляторов в Комплекте:  Размер вентилятора: длина от 40 мм до 40,05 мм,  ширина от 40 мм до 40,05 мм,  толщина от 28 мм до 28,05 мм;  Частота вращения – не менее 9000 об/мин. |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Комплект из 4 вентиляторов (далее - Комплект) должен быть совместим с цифровым приемником Proview серии 7100 производителя Harmonic.  Каждый Комплект должен состоять из 4-х вентиляторов и собран на печатной плате завода изготовителя.  Характеристики вентиляторов в Комплекте:  Размер вентилятора: длина от 40 мм до 40,05 мм,  ширина от 40 мм до 40,05 мм,  толщина от 28 мм до 28,05 мм;  Частота вращения – не менее 9000 об/мин.  Комплект должен сопровождаться технической документацией с подробными эксплуатационными характеристиками.  Поставщик должен предоставить официальное письмо от производителя Оборудования Harmonic, подтверждающее совместимость поставляемого товара и выполения условий поставки, выданное не ранее 2023 года. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости)(Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Недопустим к поставке товар, бывший в употреблении и восстановленный.  Поставка товара должна быть осуществлена в фирменной упаковке завода - производителя. В подтверждение оригинальности происхождения товара все коробки должны быть опечатаны фирменным стикером завода-изготовителя. Производственный код на упаковке, должен совпадать с производственным кодом на самих комплектующих. |

\* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

**Заместитель Председателя Правления**

* **Технический директор К. Затилда**