Приложение 12

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: *филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»*

Наименование организатора: *АО «Казтелерадио»*

№ конкурса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса: *HDMI кабель*

№ лота: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* |  |
| Наименование товара\* |  |
| Единица измерения\* | штука |
| Количество (объем)\* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)\* | DDP |
| Срок поставки\* |  |
| Размер авансового платежа\* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | 2023 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯНастоящая техническая спецификация разработана для закупа кабеля HDMI (далее-Кабель), необходимого для обеспечения контроля и мониторинга телерадиовещания, формируемого на Техническом центре г. Алматы.Поставка кабеля должна осуществляется по адресу: г. Алматы ул. Желтоксан, д. 185/1, Филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания». |
| 2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ В ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИHDMI – High-Definition Multimedia Interface, мультимедийный интерфейс высокой четкости;HD/Full HD - High Definition /Full High Definition - разрешение 1920×1080 точек (пикселей) и частотой кадров не менее 24/сек. |
| 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИКомплект поставки каждого кабеля должен включать (не ограничиваясь перечисленным):1) кабель – 1 шт.;2) комплект документации – 1 шт. |
| 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯГод выпуска: не ниже 2022 Цвет: Черный или темных оттенков. |
| 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЯСреда передачи - оптоволокно;Вид изделия - кабель; Тип кабеля - HDMI; Разъемы - HDMI – HDMI; Тип разъемов - штекер - штекер (папа-папа); Позолоченные разъемы; Версия HDMI – 2.0 и выше; Встроенный усилитель сигнала; Поддержка разрешений 720p, 1080i, 1080p - возможность использования для соединения плазменных и жидкокристаллических дисплеев HD/Full HD, Blue ray и HD DVD; Передача насыщенных цветов с глубиной 24, 30, 36 и 48 бит (RGB и YCbCr); Скорость передачи данных - 18 Гбит/с; Макс. разрешение — 4K@60Hz (4:4:4); Поддержка HD аудио сигнала – все форматы; Ферритовые кольца; |
| 6. ГАБАРИТЫ И ВЕС:Длина: не менее 25м |
| 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:Кабеля поставляемые по даному закупу должны быть новыми, одного цвета, из одной партии и поставляться в заводской упаковке, без нарушения целостности, с полным комплектом документов.  |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

\* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

4. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

**Заместитель Председателя Правления – Технический директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ошурбаев Б. А.**

**Директор ДНСТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шамшатов К. Н**