Конкурс құжаттамасына

12 қосымша

**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың,**

**жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі**

**(тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\_\_\_\_\_\_\_282512.700.00003\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_
2. Тауардың атауы \_\_\_\_\_\_\_Ротациямен және резервтеумен басқару блогы \_\_\_\_\_\_\_
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)\_\_\_\_\_DDP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Жеткізу мерзімі \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Аванстық төлем мөлшері\_\_\_\_\_0%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Өнімнің шығарылған жылы\_\_\_2023 жылдан ерте емес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Кепілдік мерзімі (аймен)\_\_\_ 12 (он екі)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Тауар сатып алуға арналған | Жабдықтың техникалық параметрлері: 1. кіріс номиналды кернеуі, В: 220В±10% (198В кем емес – 242В жоғары емес); 2. кіріс номиналды жиілігі, Гц: 50Гц±0,2Гц (40Гц кем емес – 60Гц жоғары емес); 3. максималды тұтынатын қуаты: 1,5 – 0,6 Вт;4. жұмыс температурасының диапазоны (С): -20...+70; 5. өлшенетін температура диапазоны (С): -55...+125; 6. радиобайланыстың қашықтығы (тікелей көрінімділігі, м.):50 м. кем емес7. жұмыс режимі: үзіліссізОрамаға қойылатын талаптар: Орама жеткізілетін тауардың сақталуын қамтамасыз етуі және метеорологиялық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.Әлеуетті жеткізушінің ілеспе құжаттамасында жеткізілетін өнімнің түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндіруші елі көрсетілуі тиіс.Сәйкестік сертификатындағы дайындаушы зауыттың атауы конкурс өтінімінің құрамында берілетін әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіндегі дайындаушы зауыттың атауымен сәйкес келуі тиіс. Жабдық жаңа, зауыттық құрастырылған, яғни, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілген компоненттерден жиналмаған болуы тиіс. Жабдық оралған және таңбаланған болуы тиіс.Тауарды жеткізілген кезде берілетін құжаттаманың тізбесі: 1. Жеткізушінің мөрімен расталған Сәйкестік сертификаты. 2. Жеткізушінің мөрімен расталған төлқұжат.Тауар жеткізілетін жер:Ақтау қаласы, №6 өндірістік аймақ, 112 ғимарат; – 8 дана;Көкшетау қ., Құдайбердиев к-і, 1/1 үй; – 4 дана;Қарағанды қаласы, Жауынгер-интернационалистер көш., 14В; – 6 дана;Өскемен қ., Стаханов көш., 70; – 4 дана;Петропавл қ., Брусиловский к-сі 1; – 4 дана;Тараз қ., Телецентр массиві, 16 А; – 6 дана;Павлодар к. Павлова қөш, 26/5; – 7 дана;Шымкент қ, И.Есенберлина көшесі, 11Б; – 5 дана;Қостанай қаласы, Қайырбеков көшесі 312; – 7 дана;Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 126 б; – 13 дана;Қызылорда қ. Дүйсенов к., 69Б ү\й; – 4 дана; |
| Құрылыс салумен байланысты емес қызметтерді/жұмыстарды сатып алу үшін |  |

Ескерту.

1.Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 2.Басқа құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3.Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

Басқарма төрағасы орынбасарының –

Техникалық директордың м.а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Оспанов Е.М.

Инфрақұрылым және энергетика

бөлімінің бастығы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рахимжанов Г.Б.