**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 141211.290.000022
2. Тауарлардың атауы: Костюм (күрте+шалбар/комбинезон) мақта-қағаз негізде май-су өткізбейтін сіңдірумен оқшауланған, табиғи (немесе жасанды) жүнге ашылатын астары бар
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарды сатып алу үшін | Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған және МЕМСТ 12.4.280-2014 Мемлекетаралық стандартқа сәйкес болуы тиіс. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жалпы өндірістік ластанудан және механикалық әсерден қорғауға арналған арнайы киім. Жалпы техникалық талаптар. ҚР СТ 3293-2018 белгіленген түсті жылы күрте мен шалбар. Техникалық шарттар. ГОСТ 32083-2013 " жүннен жасалған киім. Жалпы техникалық шарттар". КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет. **Костюм (күрте+шалбар/комбинезон) мақта-қағаз негізде май-су өткізбейтін сіңдірумен оқшауланған, табиғи (немесе жасанды) жүнге ашылатын астары бар**  Қысқы костюм (куртка+шалбар/немесе жартылай комбинезон) су өткізбейтін сіңдірілген мақта-мата немесе аралас матадан жасалған жарық қайтаратын элементтері бар жүннен жасалған оқшаулағыш төсемде куртка мен шалбардан (немесе жартылай комбинезоннан) тұрады.Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек.Түсі: қою көк немесе көк Жоғарғы мата: аралас (60% х / б, 40% п / е, пл. 210 гр / м2, ВО) Төсеу: 100% x /в 1) Жасанды үлбірі бар жиналмалы жаға; 2) Ілмек-түймелердегі жолақпен жабылған "найзағай"; 3) сол жағында 1 төс ойық қалта, оң жағында 1 жапсырма қалта; 4) түймелерде клапандары бар 2 төменгі жапсырма қалта; 5) оң жақтағы ішкі астарлы қалта; 6) Шири реттеуге арналған түймелердегі жеңдердің төменгі жағы; 7) жеңдері бар жүн астары негізгі бұйымға "найзағай" және түймелердің көмегімен бекітіледі; 8) жүннен тігілген жеңдердің манжеттері тозуға төзімді тоқылған серпімді жолақтан жасалған; 9) оқшаулағыш төсем (250 г тігіс); 10) сорғышты төсеу - оқшаулау (150 г тігіс);11) қолды жауын-шашын мен суықтан қорғайтын тоқылған манжеттермен; 12) оқшауланған бел аймағы және желден қорғау. Төсемдер табиғи жүннен, жеңдерде оқшаулау (көрпе) арқылы жасалады. Өнімдер шағылыстырғыштармен, кеуде, жеңдер, ішкі қалталармен жабдықталған. Сенімді "найзағай" жақаның жоғарғы жағына дейін және қосымша түймелерде ұзартылған.Шалбар: Шалбар, аралас кесілген, синтетикалық қыстағышта, тігілген белдіктегі түзу силуэт, алдыңғы жартысының ортаңғы тігісінде түймесі мен өрімі бар " гелий найзағайы. Жақсырақ бекіту үшін бүйір бөліктерінде 5 (бес) сплайндары мен серпімді белдеуі бар. Шалбардың алдыңғы жағында көлбеу бүйір қалталар орналасқан. Жамбас сызығының астындағы бүйір тігістерде бір жағында қалта тігілген-клапан екі тесілген түймеге бекітілген. Тізе аймағында шалбардың алдыңғы жартысында Қара және көк түсті әрлеу матасынан сәндік элементтер тігілген және шалбардың төменгі бөлігінде шағылыстырғыштармен жабдықталған. Шалбардың артқы жартысы. Белбеу бойымен, бүйір тігістерде шетінен 0,5 см қашықтықта Қос тігіс салынған. Филиал бойынша жеткізілетін тауардың саны мен мөлшері: 1) Жамбыл-26 жиынтық, Тараз қ., Телецентр массиві, 16 А үй46-3 жиынтық; 48-8 жиынтық; 50-10 жиынтық; 52-5 жиынтық; 54-4 жиынтық. 2) ….Логотиптің нысаны мен өлшемдері Тапсырыс берушімен өнім берушінің шартына қол қойылғаннан кейін нақтыланады. Тауар қоғамның әрбір филиалына бөлек жеткізілуі тиіс. |

 Ескерту:

 1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

 **Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

 **Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

 **техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 141211.290.000022

 2. Наименование товара: Костюм (куртка+брюки/комбинезон) утепленная на хлопчатобумажной основе с масловодооталкивающей пропиткой, подкладка отстегивающаяся, на натуральном (или искуственном) меху

1. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
2. Срок поставки: 60 календарных дней
3. Размер авансового платежа: 0%
4. Год выпуска товара: 2024 год
5. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Товар должен быть новым, ранее не использованным и соответствовать ГОСТ 12.4.280-2014 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования. СТ РК 3293-2018 Куртка и брюки утепленные рабочие установленного цвета. Технические условия. ГОСТ 32083-2013 "Одежда на меховой подкладке. Общие технические условия". В связи с введением новых технических регламентов ТС 019/2011, необходимо предоставить действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара. Костюм (куртка+брюки/комбинезон) утепленная на хлопчатобумажной основе с масловодооталкивающей пропиткой, подкладка отстегивающаяся, на натуральном (или искуственном) меху Зимний костюм (куртка+брюки/или полукомбинезон) на утепляющей прокладке из меха со световозвращающими элементами из хлобчатобумажной или смесовой ткани с водооталкивающей пропиткой, состоит из куртки и брюк (или полукомбинезона). Цвет: Темно-синий или синийТкань верха: смесовая (60% х/б, 40% п/э, пл. 210 гр/м2, ВО)Подкладка: 100% х/б1) Воротник отложной с искусственным мехом;2) Застежка-«молния», закрытая планкой на кнопках;3) 1 нагрудной прорезной карман с левой стороны, 1 накладной карман с правой стороны;4) 2 нижних накладных кармана с клапанами на кнопках;5) Внутренный накладной карман на подкладке с правой стороны;6) Низ рукавов на пуговицах для регулировки ширины;7) Меховая подстежка с рукавами пристегивается к основному изделию при помощи «молнии» и кнопок;8) Манжеты рукавов меховой подстежки выполнены из износостойкой трикотажной резинки;9) Подкладка - утеплитель (стежка 250 г);10) Подкладка капюшона - утеплитель (стежка 150 г);11) трикотажными манжетами, защищающими руки от проникновения осадков и холода;12) утепленной поясничной областью и ветрозащитой.Подкладки выполняются из натурального меха, на рукавах – утеплитель (стеганный). Изделия оснащены светоотражателями, нагрудными, нарукавными, внутренними карманами. Надёжная застёжка «молния» продлена до самого верха воротника и дополнительно на пуговицах.Брюки:Брюки, комбинированного кроя, на синтепоне, прямого силуэта на притачном поясе с застежкой в среднем шве передних половинок на пуговицу и тесьму "молния гелиевая. Пояс с 5 (пятью) шлицами и резинкой по боковым частям, для лучшего прилегания. На передних частях брюк расположены наклонные боковые карманы. На боковых швах ниже линии бедер с одной стороны настрочены накладные карманы - с клапаном, застегивающимся на две пробивные кнопки. В области колен по передним половинкам брюк настрочены декоративные элементы из отделочной ткани черного и голубого цвета и оснащены светоотражателями в нижний части брюк. Задние половинки брюк с вытачками. По поясу, боковым швам проложена двойная строчка на расстоянии 0,5 см. от края.Количество и размеры поставляемого товара по филиалом:1) Жамбылская-26 комплектов, г.Тараз, массив Телецентр, дом 16 А46 – 3 комплекта;48 – 8 комплектов;50 – 10 комплектов;52 – 5 комплектов;54 – 4 комплектов. 2) ….Количество товаров по размерам, а также форма и размер логотипа необходимо уточнить после подписания договора с Заказчиком. |

 Примечание:

 1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

 2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

 3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

 **И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

 **Начальник отдела охраны труда и**

 **техники безопасности О. Русинова**