Конкурс құжаттамасына

12 қосымша

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі**

**(Тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ

Конкурстың № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Конкурстың атауы **Іргетас**

 Лоттың № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Лоттың атауы  **Ф5-2 іргетасы 4 дана. биіктігі 22 м АО-22 антенна тірегі үшін.**

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* | 236120.900.000772 |
| Тауардың атауы\* | Іргетас |
| Өлшем бірлігі\* | Жинақ |
| Саны (көлемі)\* | 58 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы \* |   |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома\* |   |
| Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)\* | Жеткізу шарттары ( ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)\* |
| Жеткізу мерзімі\* | **30.11.2025ж. Дейін** |
| Аванстық төлем мөлшері\* | **0%** |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.  | 1. **Мемлекетаралық стандарт:** Серия 3.407-115 Шығарылым 2 «Металлды тіректер үшін негіздер». |
| Шығарылған жылы |  |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | **12** |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | **1. Ф5-2 негіздеріне қойылатын жалпы талаптар:**22 м биіктіктегі мұнара үшін негіздер комплекті келесі элементтерден тұруы тиіс:Фундаменты түрі Ф5-2 (бетон маркасы В30 W4. F75) 4 мұнара табанына **(4 фундамент)** сәйкес келеді. Фундаменты түрі Ф5-2 келесі өлшемдерге сәйкес болуы керек: ұзындығы 2400мм, ені 2400мм, қалыңдығы 3000мм. Бұл өлшемдерден ауытқуға жол беріледі – ±5мм.**2.** **Фундамент Ф5-2 жеткізілу комплекті:**Фундамент комплектісіне келесі элементтер кіруі тиіс:Фундамент түрі Ф5-2 келесі өлшемдерге сәйкес: ұзындығы 2400мм, ені 2400мм, қалыңдығы 3000мм.**Саны – 58 комплект.** |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) |  |
| Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) |  |

\* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

      Ескерту.

      1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

      2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 12
к [конкурсной документации](#sub6)

**Техническая спецификация**

**закупаемых товаров**

**(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора РГУ «Комитет казначейства Министерства Республики Казахстан»

№ конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса **Фундамент**

№ лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота **Фундамент Ф5-2 в количестве 4 шт. для антенной опоры АО-22 высотой 22м.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 236120.900.000772 |
| Наименование товара\* | Фундамент |
| Единица измерения\* | Комплект |
| Количество (объем)\* | 58 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость\* |   |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость\* |   |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)\* | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)\* |
| Срок поставки\* | **По 30.11.2025г.** |
| Размер авансового платежа\* | **0%** |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | 1. Межгосударственный стандарт: Серия 3.407-115 Выпуск 2 «Фундаменты под унифицированные металлические опоры»
 |
| Год выпуска |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | **12** |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | **1. Общие требования к фундаментам Ф5-2:**В комплект фундаментов для башни высотой 22м должны входить фундаменты типа Ф5-2 (из бетона В30 W4. F75) под 4 башмака башни **(4 фундамента).** Фундаменты типа Ф5-2 должны соответствовать следующим размерам: длина 2400мм, ширина 2400мм, толщина 3000мм. Допустимые отклонения от данных размеров – ±5мм.**2. Комплект поставки фундаментов Ф5-2:**В комплект поставки фундаментов должны входить:- Фундаменты типа Ф5-2 соответствующие следующим размерам: длина 2400мм, ширина 2400мм, толщина 3000мм. **Количество - 58 комплектов.** |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

\* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.