Конкурс құжаттамасына

12 қосымша

**Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі**

**(Тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті» РММ

Конкурстың № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстың атауы **Құбыр тіреуі**

Лоттың № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лоттың атауы  **ЗССС антеннасына арналған құбыр тірегі.**

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* | 263040.900.000003 |
| Тауардың атауы\* | Құбыр тіреуі |
| Өлшем бірлігі\* | Жинақ |
| Саны (көлемі)\* | 62 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы \* |  |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома\* |  |
| Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)\* | Жеткізу шарттары ( ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)\* |
| Жеткізу мерзімі\* | **30.11.2025ж. Дейін** |
| Аванстық төлем мөлшері\* | **0%** |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. | 1. **Ұлттық стандарт**: СНиП РК 5.04.18-2002 «Металдық конструкциялар». 2. **Ұлттық стандарт**: СНиП РК 2.01-19-2004 «Құрылыс конструкцияларын коррозиядан қорғау». 3. **Мемлекетаралық стандарт**: ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021». 4. **Мемлекетаралық стандарт**: ГОСТ 6465-76 «Эмальдар ПФ-115». 5. **Мемлекетаралық стандарт**: ГОСТ 27772-88 «Құрылыс болат конструкцияларына арналған прокат». 6. **Мемлекетаралық стандарт**: ГОСТ 8732-78 «Болат құбырлар, ыстықтай деформацияланған, жалпақ». 7. **Мемлекетаралық стандарт**: ГОСТ 8509-86 «Болат бұрыштар, ыстықтай прокатталған тең бүйірлі». 8. **Мемлекетаралық стандарт**: ГОСТ 19903-74 «Ыстықтай прокатталған табақ прокат». 9. **Мемлекетаралық стандарт**: ГОСТ 9109 «Грунтовка ФЛ-03К және ФЛ-03Ж». 10. **Мемлекетаралық стандарт**: ГОСТ 18374 «Эмальдар ХВ-110 және ХВ-113». |
| Шығарылған жылы |  |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | **12** |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. **ЗССС антеннасына (жерсеріктік байланыс станциясы) арналған трубостойкаға қойылатын жалпы талаптар:**   **ЗССС антеннасына арналған трубостойка комлектінің құрамына келесі элементтер кіруі тиіс:** 2 (екі) түтік, диаметрлері Ø168х9мм кем емес, төрт тіреуішпен (әр түтікке) қосарланған бұрыштардан жасалған, параметрі кемінде 75х5мм. Түтіктің төменгі ұшы мен тіреуіштер негіздерге бекітіледі. Трубостойкалардың конструкциялары болаттан жасалуы тиіс және механикалық қасиеттері мен химиялық құрамына сәйкес ГОСТ талаптарына сай болуы қажет. Конструкциялар өндіруші тарапынан екі қабат ГФ-021 грунтовкамен өңделіп, екі қабат ПФ-115 эмальмен өңделіп, ашық түстермен сырлануы керек. Болттар өлшемі кемінде М16, беріктік класы кемінде 5.6; Трубостойкалар (бұрыштар, қалың тақтай болат) қалыңдығы кемінде 25мм қалың тақтай болаттан жасалуы керек.  **2. Трубостойка комплектінің жеткізілуі:** Трубостойкалар комплектісіне келесі элементтер кіруі тиіс: **2 (екі)** түтік, диаметрлері Ø168х9мм кем емес, **төрт тіреуішпен (әр түтікке)** қосарланған бұрыштардан жасалған, параметрі кемінде 75х5мм. **Саны – 62 комплект.** |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) |  |
| Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) |  |

\* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

      Ескерту.

      1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

      2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 12  
к [конкурсной документации](#sub6)

**Техническая спецификация**

**закупаемых товаров**

**(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора РГУ «Комитет казначейства Министерства Республики Казахстан»

№ конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса **Трубостойка**

№ лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота **Трубостойка для антенны ЗССС**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 263040.900.000003 |
| Наименование товара\* | Трубостойка |
| Единица измерения\* | Комплект |
| Количество (объем)\* | 62 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость\* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)\* | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)\* |
| Срок поставки\* | **По 30.11.2025г.** |
| Размер авансового платежа\* | **0%** |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | 1. Национальный стандарт: СНиП РК 5.04.18-2002 «Металлические конструкции».  2. Национальный стандарт: СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии».  3. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021»;  4. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115»;  5. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 27772-88 «Прокат для строительных стальных конструкций»;  6. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные»;  7. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 8509-86 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные»;  8. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 19903-74 «Прокат листовой горячекатаный»;  9. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 9109 «Грунтовки ФЛ-03К и ФЛ-03Ж»;  10. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 18374 «Эмали ХВ-110 и ХВ-113». |
| Год выпуска |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | **12** |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | **1. Общие требования к трубостойке для антенны ЗССС (земной станции спутниковой связи):**  Комплект трубостойки для антенн ЗССС должен состоять из: **2 (два)** труб диаметром не менее Ø168х9мм с четырьмя подкосами **(на каждую трубу)** из сдвоенных уголков параметром не ниже 75х5мм. Нижний конец трубы и подкосы будут закрепляться на фундаментах.  Конструкции трубостойки должны быть изготовлены из стали и отвечающим по механическим свойствам и химическому составу соответствующим ГОСТам.  Конструкции должны быть огрунтованы от производителя двумя слоями грунтовки ГФ-021 и окрашены двумя слоями эмали ПФ-115 светлых тонов.  Болты размером не менее М16 класса прочности не ниже 5.6;  Трубостойки (уголки, толстолистовая сталь) толстолистовой стали толщиной не менее 25мм;  **2. Комплект поставки трубостойки:**  В комплект поставки трубостоек должны входить:  **2 (два)** трубы диаметром не менее Ø168х9мм с четырьмя подкосами **(на каждую трубу)** из сдвоенных уголков параметром не ниже 75х5мм.  **Количество – 62 комплекта.** |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

\* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.