**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың,қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 325042.900.000008
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Поликарбонатты (немесе минералды ) шыныдан қорғалған көзілдірік
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Сәйкестік ГОСТ 12.4.253-2013, ТР КО 019/2011. Өнім жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы керек. Көлемі бойынша тауарлардың санын Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін нақтылау қажет. КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.Өнімнің негізгі сипаттамасы: КОМПЬЮТЕРГЕ арналған жарқылға қарсы көзілдірік көзді спектрдің ультракүлгін және күлгін-көк бөлігіндегі монитордың зиянды сәулелерінен қорғауға арналған Пайдалану кезінде ыңғайлы болу керек. Жақтаудың Түсі: Қара Материал-соққыға төзімді поликарбонат. Оптикалық класс-1, Линзалардың түсі мөлдір,1) көзге зиянды ультракүлгін сәулелерді және зиянды қысқа толқынды күлгін-көк жарықтың негізгі бөлігін ұстаңыз; 2) көрінетін спектрдің қалған диапазонында өткізілетін жарықтың қарқындылығын оңтайландыру; 3) кескіннің айқындылығын арттырады және контрастын жақсартады; 4) көз тіндерінің жасушаларының, оның ішінде жарыққа сезімтал жасушалардың функционалдық күйін белсенді қалпына келтіруге (релаксацияға) ықпал етеді және олардың қартаю процесін баяулатады; 5) жұмысқа қабілеттілігін арттырады;6) көздегі жас ағу мен оюды азайтады, Жеткізу саны мен мекен-жайы :  |

 Ескерту:

 1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

 **Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

 **Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

 **техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 325042.900.000008
2. Наименование товара, работы, услуги: Очки защитные с поликарбонатным (или минеральным ) неупрочненным стеклом
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа: 0%
6. Год выпуска товара: 2024 года
7. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Соответствие ГОСТ 12.4.253-2013, ТР ТС 019/2011.Товар должен быть новым, ранее не использованным. Количество товаров по размерам необходимо уточнить после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением новых технических регламентов ТС 019/2019, необходимо предоставить действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза.**Основная характеристика продукции:** **Очки для компьютера антибликовые** предназначены для защиты глаз от вредных излучений монитора в ультрафиолетовой и фиолетово-синей части спектраДолжны быть комфортны при использовании.Цвет оправы: Черный Материал – ударопрочный поликарбонат. Оптический класс – 1, Цвет линз – прозрачный,1) задерживают губительные для глаз УФ-лучи и основную долю вредного коротковолнового фиолетово-синего света;2) оптимизируют интенсивность пропускаемого света по всему остальному диапазону видимого спектра;3) повышают чёткость и улучшают контрастность изображения;4) способствуют активному восстановлению (релаксации) функционального состояния клеток тканей глаза, в том числе светочувствительных, и замедляют процесс их старения;5) повышают работоспособность;6) снижают слезоточивость и резь в глазах,Количество и адрес доставки :1) |

 Примечание:

 1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

 2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

 3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

 **И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

 **Начальник отдела охраны труда и**

 **техники безопасности О. Русинова**