Қосымша 12

конкурстық құжаттамаға

**Техникалық сипаттама сатып алынатын тауарлар**

**(Тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы "Қазтелерадио"АҚ Ұйымдастырушының атауы "

Қазақстан Республикасы Министрлігінің қазынашылық Комитеті" РММ

конкурс № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Конкурстың атауы- **Қоршау құрылымы.**

лот № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Лоттың атауы- **Аумақты периметрі 92 с.м. қоршау.**

|  |  |
| --- | --- |
| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы\* | 251123.600.000020 |
| Тауардың атауы\* | Қоршау құрылымы. |
| Өлшем бірлігі\* | Жинақ |
| Саны (көлемі)\* | 1 |
| Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы\* |   |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома\* |   |
| Жеткізу шарттары ( ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)\* | Жеткізу шарттары ( ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)\* |
| Жеткізу мерзімі\* | **31.08.2025ж. дейін** |
| Аванстық төлем мөлшері\* | **0 %** |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі. | 1. Мемлекеттік стандарт: ҚР ҚНжЕ 5.04.18-2002 «Металл конструкциялары».2. Мемлекеттік стандарт: ҚР ҚНжЕ 2.01-19-2004 «құрылыс құрылымдарын коррозиядан қорғау». 3. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 25129-82 «ГФ-021 праймері»;4. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 6465-76 «Эмаль ПФ-115»;5. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 9467-75 «құрылымдық және жылуға төзімді болаттарды қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған металл қапталған электродтар»;6. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 5264-80 «Қолмен доғалық дәнекерлеу. Дәнекерленген қосылыстар»; 7. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 1050-88 «Болат сапалы және жоғары сапалы»; 8. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 8732-78 «Ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбырлар»;9. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 27772 «құрылыс болат конструкцияларына арналған Прокат»;10. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 7798 «Дәлдік класындағы алтыбұрышты Болттар»;11. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 11371 «Шайбалар»; 12. Мемлекетаралық стандарт: МЕМСТ 5915 «Дәлдік класындағы алтыбұрышты гайкалар». |
| Шығарылған жылы | 2025 ж. |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. **22х24 м қоршауға қойылатын жалпы талаптар:**

1 22х24 м қоршау жиынтығы мыналардан тұрады: Ø76х3, 5-42 дана тіректер Ø127х6-2 дана тіректер Қақпа жапқыштары (45х45 бұрыш, Ø14 шеңбер, өлшемі 1. 5х2. 5 м) - 2 дана Қақпа (өлшемі 1.0х2.5 м) - 1 дана Қоршау панелі (өлшемі 2.0х2.5 м) - 43 дана ЕГОЗҒА арналғанКронштейн (бұрышы 40х40 мм, L=400 мм) - 32 дана -қақпа мен қақпада ілулі құлыпқа жабу үшін ілмектерді дәнекерлеу керек. 1) E42 электродтарымен дәнекерлеуді жүргізу (МЕМСТ 9467-75); 2) ХВ-124 қоршауының металл элементтері (МЕМСТ 10144-89)ФЛ-03к праймері (МЕМСТ 9109-81); 3) 45х45 МЕМСТ 8509-93 бұрышы 4) Ø14мм шеңбер, МЕМСТ 2590-2006 5) құбыр 108х4. 0 МЕМСТ 8732-78 |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) |  |
| Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) |  |

\* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

 1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және Орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 12
к [конкурсной документации](#sub6)

**Техническая спецификация**

**закупаемых товаров**

**(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора РГУ «Комитет казначейства Министерства Республики Казахстан»

№ конкурса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование конкурса-**Конструкция ограждающая.**

№ лота \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование лота-**Ограждение территории периметром 92 п.м.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг\* | 251123.600.000020 |
| Наименование товара\* | Конструкция ограждающая. |
| Единица измерения\* | комплект |
| Количество (объем)\* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость\* |   |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость\* |   |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)\* | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)\*  |
| Срок поставки\* | **по 31.08.2025 г.** |
| Размер авансового платежа\* | **0 %** |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | 1. Государственный стандарт: СНиП РК 5.04.18-2002 «Металлические конструкции».2. Государственный стандарт: СНиП РК 2.01-19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозии». 3. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021»;4. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115»;5. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей»;6. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные»; 7. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 1050-88 «Сталь качественная и высококачественная»; 8. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные»;9. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 27772 «Прокат для строительных стальных конструкций»;10. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 7798 «Болты с шестигранной головкой класса точности В»;11. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 11371 «Шайбы»; 12. Межгосударственный стандарт: ГОСТ 5915 «Гайки шестигранные класса точности В». |
| Год выпуска | **2025 года выпуска** |
| Гарантийный срок (в месяцах) | **12** |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | **1. Общие требования к ограждению 22х24 м:**1 комплект ограждения 22х24 м состоит:Стойки Ø76х3,5 – 42 штСтойки Ø127х6 – 2 штСтворки ворот (уголок 45х45, круг Ø14, размер 1.5х2.5 м) – 2 штКалитка (размер 1.0х2.5 м) – 1 штПанель ограждения (размер 2.0х2.5 м) – 43 штКронштейн для ЕГОЗА (уголок 40х40 мм, L=400 мм) – 32 шт -на воротах и калитке петли для закрывания на висячий замок.1) Сварку производить электродами Э42 (ГОСТ 9467-75);2) Металлические элементы ограждения ХВ-124 (ГОСТ 10144-89) грунтовка ФЛ-03К (ГОСТ 9109-81);3) уголок 45х45 ГОСТ8509-934)круг Ø14мм, ГОСТ 2590-20065)Труба 108х4.0 ГОСТ 8732-78 |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) |  |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

\* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.