**Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 141230.100.000004
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Поливенилхлоридпен қапталған (лактекс құйылған) мақта-мата (тоқылған) қолғаптар
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес):DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жылдан ерте емес
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Мемлекетаралық стандарт. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі ГОСТ 12.4.252-2013 қолды жеке қорғау құралдары.  Көлемі бойынша тауарлардың санын Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін нақтылау қажет.  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.  Латекс құйылған тоқылған қолғаптар қолды зақымданудан және әртүрлі ластанудан қорғауға арналған. Олар қолдың тығыз орналасуын қамтамасыз етеді, тіпті кішкентай заттармен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Білектерді қорғауға арналған арнайы манжеттер бар. Қапталмаған артқы жағы қолғаппен ұзақ уақыт жұмыс істеуге мүмкіндік беретін тұрақты ауа ағынын қамтамасыз етеді. Жеткізу орны, саны, қолғап мөлшері:  1) Қарағанды-300 жұп, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, интернационалист жауынгерлер көшесі, 14 «В»:  21-100 жұп;  22-100 жұп;  23-100 жұп.  2) ... |

Ескерту:

1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

**Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

**Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

**техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 141230.100.000004
2. Наименование товара, работы, услуги: Перчатки хлопчатобумажные (трикотажные) с поливенилхлоридным покрытием (лактексным обливом)
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа: 0%
6. Год выпуска товара: 2024 год
7. Гарантийный срок (в месяцах):12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда ГОСТ 12.4.252-2013 Средства индивидуальной защиты рук. Количество товаров по размерам необходимо уточнить после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением новых технических регламентов ТС 019/2011, необходимо предоставить действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.  Перчатки трикотажные, с латексным обливом, предназначены для защиты рук от повреждений и различных загрязнений. Способствуют обеспечению плотного облегания руки, позволяя работать даже с мелкими предметами. Имеют специальные манжеты для защиты запястий.  Тыльная сторона, выполненная без покрытия, обеспечивает постоянный приток воздуха, что позволяет работать в перчатках длительное время.  Место поставки, количество, размеры перчаток:  1) Карагандинская-300 пар,  г. Караганда, район Казыбек Би, ул. Воинов Интернационалистов, строение 14 В.  21 - 100 пар;  22 - 100 пар;  23 - 100 пар.  2)… |

Примечание:

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

**И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

**Начальник отдела охраны труда и**

**техники безопасности О. Русинова**