**Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 329911.300.010003
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Спилкалы қолғаптар
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | ГОСТ 12.4.252-2013 мемлекетаралық стандарт. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Қолды жеке қорғау құралдары. Қолғап. Көлемі бойынша тауарлардың саны мен мөлшерін Тапсырыс берушімен шартқа қол қойылғаннан кейін нақтылау қажет.  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет. Спилковый қолғаптар а сортының спилкасы бар қызыл түсті тығыз аралас матадан тұрады, күшейтілген қатты крага. Жұмсақ спилк 1,3 миллиметр, Қос тігістер. Қолғап жұмысшылар қолдарын өткір заттардан, кірден, заттардың үстінен сырғып кетуден, сондай-ақ жұмыс істеуге ыңғайсыз температурадан қорғайды. Қорғаныс жұмыс қолғаптары табиғи, гипоаллергенді материалдардан жасалған. Қолғаптың негізі – мақта мата (трикотаж) - жылы және сонымен бірге жақсы желдетілетін материал. Жеткізу орны және Саны, қолғап мөлшері: 1)  |

 Ескерту:

 1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

 **Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

 **Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

 **техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 329911.300.010003
2. Наименование товара, работы, услуги: Перчатки спилковые
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа:0 %
6. Год выпуска товара: 2024 год
7. Гарантийный срок (в месяцах):12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | ГОСТ 12.4.252-2013 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Количество товаров по размерам необходимо уточнить после подписания договора с Заказчиком.  В связи с введением новых технических регламентов ТС 019/2011, необходимо предоставить действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара. Перчатки спилковые состоят из плотной смесовой ткани красного цвета со спилком сорта А желтого цвета, усиленная жесткая крага.Мягкий спилк 1,3 миллиметров, двойные швы. Перчатки рабочие защищают руки от острых предметов, грязи, проскальзывания рук по предметам, а также от некомфортных для работы температур. Защитные рабочие перчатки изготавливают из натуральных, гиппоаллергенных материалов. Основой перчатки является хлопчатобумажная ткань (трикотаж) – теплый и одновременно хорошо вентилируемый материал.Место поставки и количество, размеры перчаток: 1)  |

 Примечание:

 1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

 2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

 3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

 **И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

 **Начальник отдела охраны труда и**

 **техники безопасности О. Русинова**