**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 151219.900.000000
2. Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы: Лазлар белдіктер.
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | Тырнақтар мен лаздарға арналған белдіктер жаңа болуы және ҚР СТ 3192-2018 талаптары мен нормаларына сәйкес келуі тиіс. Техникалық шарттар.  Тапсырыс берушінің филиалында шарт жасалғаннан кейін тауардың саны нақтылансын  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет. Өнімнің негізгі сипаттамасы: Жоғарғы қабат-юфт, хром; Төменгі қабат-шикі; Белдіктер Нейлон жіппен тігілген; Белдіктердің қалыңдығы кемінде 3,5 мм; Жинақ белдіктерден тұрады: Ұзын: ұзындығы кемінде 58,5 см (+/-1см) - 2 дана; Орташа: ұзындығы кемінде 44,5 см (+/-1см) – 2 дана; Қысқа: ұзындығы кемінде 15 см (+/-1см) - 2 дана; Бір жиынтықта 6 белдік бар. ТУ 5221-001-99107660-2010. Төлем Жеке зертханада тексерілгеннен кейін жүзеге асырылады. Сатып алынатын тауар 2023 жылдан ерте емес жаңа болуы тиіс. Кепілдік мерзімі: өндіруші зауыттан кем емес. Тауарға ілеспе құжаттаманы ұсыну. Филиалдар бойынша тауар саны және жеткізу мекенжайы:  |

 Ескерту:

 1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

 **Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

 **Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

 **техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 151219.900.000000
2. Наименование товара, работы, услуги: Ремни для лазов
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки: 60 календарных дней
5. Размер авансового платежа: 0%
6. Год выпуска товара: не ранее 2023 года
7. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | Ремни для когтей и лазов должны быть новыми и соответствовать требованиям и нормам СТ РК 3192-2018 Когти и лазы монтерские. Технические условия. Количество товара уточнить в филиале Заказчика после заключения договора  В связи с введением новых технических регламентов ТС 019/2019, необходимо предоставить действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза.**Основная характеристика продукции:** Верхний слой-юфть, хром;Нижний слой- сыромять;Ремни сшиты капроновой нитью;Толщина ремней не менее 3,5 мм;Комплект состоит из ремней:Длинный: длина не менее 58,5 см (+/-1см) – 2шт;Средний: длина не менее 44,5 см (+/-1см) – 2шт;Короткий: длина не менее 15 см (+/-1см) – 2шт;В одном комплекте 6 ремней.ТУ 5221-001-99107660-2010.Оплата будет производиться после проверки в собственной лаборатории.Закупаемый товар должен быть новым, не ранее 2023 г. выпуска.Гарантийный срок: не менее чем от завода производителя.Предоставить сопроводительную документацию на товар.Количество товара и адрес поставки по филиалам: Алматинская – 6 комплектов, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 126 «Б».  |

 Примечание:

 1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

 2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

 3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

Заместитель Председателя Правления-

Технический директор Ошурбаев Б.А.

Начальник Службы ОТ и ТБ Русинова О.В.