**Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)**

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: [329959.900.000034](https://enstru.kz/code_new.jsp?&t=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&s=common&p=10&n=0&S=329959%2E900&N=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&fc=1&fg=1&new=329959.900.000034)
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: ТБ белгілері.
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай

|  |  |
| --- | --- |
| Өнімді сатып алу үшін | ГОСТ 12.4.026-2015 мемлекетаралық стандарт. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Сигнал түстері, қауіпсіздік белгілері және сигнал белгілері. Мақсаты және қолдану ережелері. Жалпы техникалық талаптар мен сипаттамалар.  КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.  Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі ақпараттық белгілер. Белгілердің атауын және олардың санын (тыйым салатын, Ақпараттық, нұсқамалық және ескерту) өнім беруші Тапсырыс берушінің филиалымен шарт жасасқаннан кейін ЕСКЕРТЕДІ. Адамға ықтимал қауіп туралы ескертуге, белгілі бір әрекеттерге тыйым салуға немесе тағайындауға, сондай-ақ пайдалану қауіпті және (немесе) зиянды өндірістік факторлардың әсер ету салдарын алып тастауға немесе азайтуға байланысты объектілердің орналасуы туралы ақпаратқа арналған.  Өнімнің негізгі сипаттамасы:  Ламинатталған және (немесе) ПВХ пластиктен жасалған белгілер. Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі белгілер "Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 253 бұйрығына және МЕМСТ 12.4.026-2015 Мемлекетаралық стандартқа сәйкес келуге тиіс. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Сигнал түстері, қауіпсіздік белгілері және сигнал белгілері. Мақсаты және қолдану ережелері.  Жеткізу саны мен мекен-жайы: |

Ескерту:

  1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

**Басқарма төрағасының м.а. Р. Нұрдәулет**

**Еңбекті қорғау және қауыпсіздік**

**техникасы бөлімінің бастығы О. Русинова**

**Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)**

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: [329959.900.000034](https://enstru.kz/code_new.jsp?&t=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85&s=common&p=10&n=0&S=329959%2E900&N=%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&fc=1&fg=1&new=329959.900.000034)

2. Наименование товара, работы, услуги: Знаки по технике безопасности

3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP

4. Срок поставки: 60 календарных дней

5. Размер авансового платежа: 0%

6. Год выпуска товара: 2024 года

7. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев

|  |  |
| --- | --- |
| Для закупок товара | ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики.  В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактуры предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.  Информационные знаки по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда. Наименование знаков и их количество (запрещающие, информационные, предписывающие и предупреждающие) оговариваются Поставщиком с филиалом Заказчика после заключения договора.  Предназначены для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов.  Основная характеристика продукции:  Знаки ламинированные и (или) из пластика ПВХ. Знаки по технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда должны соответствовать Приказу Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 "Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок" и ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.  Количество и адреса поставки: |

Примечание:

1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

**И.о. Председателя Правления Р. Нұрдәулет**

**Начальник отдела охраны труда и**

**техники безопасности О. Русинова**